РуководстваСодержаниеПред.След.
Настройки

# Уход за аппаратом

Если стекло экспонирования или стекло сканирования загрязнены, четкость копии может ухудшиться. Почистите эти компоненты, если они загрязнены.

- Не пользуйтесь химическими очистителями или органическими растворителями, такими как разбавители или бензин. Если эти субстанции проникнут внутрь аппарата или расплавят его пластиковые части, аппарат может сломаться.

- Чистите только те детали, которые явно указаны в настоящем руководстве. Чистка других частей должна производиться только в сервис-центре.

См. также

Чистка аппарата
Очистка стекла экспонирования
Чистка крышки стекла экспонирования
Очистка реверсивного автоподатчика документов
Очистка АПД с технологией однопроходного двустороннего сканирования
Чистка пылезащитного стекла
Чистка вилки шнура питания