РуководстваСодержаниеПред.След.
Настройки

# Закрытая сеть

Передача будет выполнена только в том случае, если код замкнутой сети адресата совпадает с вашим.

Эта функция может предотвратить отправку информации в неправильное место.

- Необходимо заранее запрограммировать код закрытой сети с помощью функции Закрыт. код прогр.сети в меню Функции факса. Подробную информацию о способе программирования см. в разделе “Начальные настройки”.

- Эта функция не работает в режиме передачи Интернет-факса, электронной почты и папок.

Разместите оригинал и выберите требуемые значения параметров сканирования.

Нажмите клавишу [Парам.отпр.]

Выберите клавишу [Настройка параметров].

Нажмите клавишу [Закрытая сеть] для ее выделения.

Для отмены передачи с использованием функции "Закрытая сеть" нажмите клавишу [Закрытая сеть] еще раз.

Дважды нажмите [OK].

Укажите адресата и нажмите клавишу [Пуск].

- Эту функцию можно запрограммировать для одной из клавиш быстрого набора. Использование Клавиши быстрого набора позволяет пропустить шаги 2, 3 и 5. Для получения подробной информации об использовании Клавиши быстрого набора см. раздел “Основные параметры”.

- Общие настройки

- Нач. настройки