| РуководстваСодержаниеПред.След. |

# Рекомендуемые форматы и типы бумаги

В разделе приведена информация о рекомендуемых форматах и типах бумаги.

- Не используйте бумагу, предназначенную для струйных принтеров, так как она может прилипнуть к блоку термозакрепления и вызвать сбой подачи.

- Не используйте цветные OHP-пленки с покрытиями, которые легко плавятся при нагреве.

- При использовании влажной или скрученной бумаги возможно застревание или замятие бумаги.

Лоток 1

Тип и плотность бумаги | Формат бумаги | Емкость лотка *1
--- | --- | ---
60 256 г/м2 (16 фунтов высокосортная 140 фунтов указатели) Обыкн. бумага 1 Толст. бумага 3 | A4 | 550 листов
60 256 г/м2 (16 фунтов высокосортная 140 фунтов указатели) Обыкн. бумага 1 Толст. бумага 3 | *2 A5, B5 JIS, 81/2 × 11 | 550 листов

Лоток 2 4

Тип и плотность бумаги | Формат бумаги | Емкость лотка *1
--- | --- | ---
60 256 г/м2 (16 фунтов высокосортная 140 фунтов указатели) Обыкн. бумага 1 Толст. бумага 3 | *3 A3, A4, A5, B4 JIS, B5 JIS, 81/2 × 11 | 550 листов
60 256 г/м2 (16 фунтов высокосортная 140 фунтов указатели) Обыкн. бумага 1 Толст. бумага 3 | *4 11 × 17, 81/2 × 14, 81/2 × 13, 81/2 × 11, 81/4 × 14, 81/4 × 13, 8 × 13, 8 × 10, 71/4 × 101/2, 8K, 16K, 11 × 15, 10 × 14 | 550 листов
60 256 г/м2 (16 фунтов высокосортная 140 фунтов указатели) Обыкн. бумага 1 Толст. бумага 3 | Нестандартный размер *13 По вертикали: 182,0 297,0 мм По горизонтали: 148,0 432,0 мм | 550 листов
Конверты *8 | *4 41/8 × 91/2, C5 Env | 50 листов *10

Лоток для бумаги малого формата (лоток 2 4) (дополнительно)

Тип и плотность бумаги | Формат бумаги | Емкость лотка *1
--- | --- | ---
60 256 г/м2 (16 фунтов высокосортная 140 фунтов указатели) Обыкн. бумага 1 Толст. бумага 3 | *4 A4, A5, A6, B5 JIS, B6 JIS, 81/2 × 11, 71/4 × 101/2, 51/2 × 81/2 | 550 листов
60 256 г/м2 (16 фунтов высокосортная 140 фунтов указатели) Обыкн. бумага 1 Толст. бумага 3 | Нестандартный размер По вертикали: 100,0 220,0 мм По горизонтали: 148,0 432,0 мм | 550 листов
Конверты *8 | *4 41/8 × 91/2, 37/8 × 71/2, C5 Env, C6 Env, DL Env | : 50 листов *10 : С двойным клапаном: 15 листов С одинарным клапаном: 25 листов

Обходной лоток

Тип и плотность бумаги | Формат бумаги | Емкость лотка *11
--- | --- | ---
60 300 г/м2 (16 фунтов высокосортная 110 фунтов обложка) Тонкая бумага Толстая бумага 4 | *3 A3, A4, A5, A6 | Тонкая бумага Средней толщины: 100 листов Толстая бумага 1: 40 листов Толстая бумага 2 Толстая бумага 3: 20 листов Толстая бумага 4: 16 листов
60 300 г/м2 (16 фунтов высокосортная 110 фунтов обложка) Тонкая бумага Толстая бумага 4 | *5 B4 JIS, B5 JIS, B6 JIS, 11 × 17, 81/2 × 14, 81/2 × 11, 51/2 × 81/2, 81/2 × 13, 81/4 × 13, 71/4 × 101/2, 11 × 15, 10 × 14, 81/4 × 14, 8 × 10, 8 × 13, 8K, 16K, 12 × 18 | Тонкая бумага Средней толщины: 100 листов Толстая бумага 1: 40 листов Толстая бумага 2 Толстая бумага 3: 20 листов Толстая бумага 4: 16 листов
60 300 г/м2 (16 фунтов высокосортная 110 фунтов обложка) Тонкая бумага Толстая бумага 4 | *6 Нестандартный размер По вертикали: 90,0 305,0 мм По горизонтали: 148,0 600,0 мм | Тонкая бумага Средней толщины: 100 листов Толстая бумага 1: 40 листов Толстая бумага 2 Толстая бумага 3: 20 листов Толстая бумага 4: 16 листов
OHP-пленки *7 | A4 | 50 листов *9
Этикеточная бумага (самоклеящиеся этикетки) | B4 JIS, A4 | 30 листов *9
Конверты *8 | *5 41/8 × 91/2, 37/8 × 71/2, C5 Env, C6 Env, DL Env | 10 листов *9

Лоток 3 (ЛБЕ) (поставляется по заказу)

Тип и плотность бумаги | Формат бумаги | Емкость лотка *12
--- | --- | ---
60 256 г/м2 (16 фунтов высокосортная 140 фунтов указатели) Обыкн. бумага 1 Толст. бумага 3 | A4 | 1 000 листов × 2
60 256 г/м2 (16 фунтов высокосортная 140 фунтов указатели) Обыкн. бумага 1 Толст. бумага 3 | *2 81/2 × 11 | 1 000 листов × 2

Лоток большой емкости (ЛБЕ) (поставляется по заказу)

Тип и плотность бумаги | Формат бумаги | Емкость лотка *12
--- | --- | ---
60 216 г/м2 (16 фунтов высокосортная 80 фунтов обложка) | A4 | 1 200 листов
60 216 г/м2 (16 фунтов высокосортная 80 фунтов обложка) | *2 B5 JIS, 81/2 × 11 | 1 200 листов

*1 При загрузке бумаги убедитесь, что высота пачки не превышает максимальную отметку лотка для бумаги. Приблизительная толщина стопки бумаги, которая может быть загружена - 55,5 мм/550 листов. См. раздел "Загрузка бумаги".

*2 Ограничитель лотка для бумаги закреплен. При необходимости изменить формат бумаги обратитесь в сервисную службу.

*3 Формат бумаги определяется автоматически.

*4 Выберите формат бумаги в пункте Размер лотка для бумаги: Лоток 2 4 в меню Параметры системы. См. Руководство по управлению сетью и системным параметрам.

*5 Нажмите кнопки [Обходн.] и [], затем выберите формат бумаги.

*6 Нажмите кнопки [Обходн.] и [], затем введите формат бумаги при помощи цифровой клавиатуры.

*7 Нажмите кнопки [Обходн.] и [] и затем выберите [OHP (Прозрачн.)] для параметра [Тип бумаги].

*8 Подробнее о загрузке конвертов см. "Конверты".

*9 Рекомендуется загружать листы по одному.

*10 Откройте клапаны конвертов.

*11 При загрузке бумаги убедитесь, что высота пачки не превышает максимальную отметку лотка для бумаги. Приблизительная толщина стопки бумаги, которая может быть загружена - 10 мм/100 листов. См. раздел "Загрузка бумаги".

*12 При загрузке бумаги убедитесь, что высота пачки не превышает максимальную отметку лотка для бумаги. См. раздел "Загрузка бумаги".

*13 При загрузке бумаги длиной по вертикали больше 279 мм (11,0 дюймов) в лотки 2 4, используйте бумагу шириной по горизонтали 420 мм (16,6 дюймов) или меньше.

Плотность бумаги

Плотность бумаги*1 | Плотность бумаги
--- | ---
Обыкн.бум. 1 | 60 74 г/м2 (16 20 фунтов пачка)
Обыкн.бум. 2 | 75 81 г/м2 (20 фунтов пачка)
Сред.тол. | 82 105 г/м2 (20 28 фунта высокосортная)
Толст.бумага 1 | 106 169 г/м2 (28 фунтов пачка 90 фунтов указатели)
Толст.бумага 2 | 170 220 г/м2 (65 80 фунтов обложки)
Толст.бумага 3 | 221 256 г/м2 (80 фунтов обложки 140 фунтов указатели)
Толст.бумага 4 | 257 300 г/м2 (140 фунтов указатели 110 фунтов обложки)

*1 При использовании бумаги, плотность которой близка к минимальной или максимальной, качество печати снижается. Измените настройку плотности бумаги на большую или меньшую.

- При загрузке бумаги в лотки 1 4 или в лоток 3 (ЛБЕ) размещайте бумагу печатной стороной вверх. При загрузке бумаги в обходной лоток или в лоток большой емкости (ЛБЕ) поместите бумагу стороной для печати вверх.

- При использовании полупрозрачной или бумаги для этикеток убедитесь в том, что в меню Тип бум.: Обход. лоток выбран подходящий тип бумаги. См. Руководство по управлению сетью и системным параметрам.

- При использовании обходного лотка рекомендуется устанавливать ориентацию бумаги .

- Бумага определенных типов выводится с шумом. Это не означает наличие проблемы и не влияет на качество печати. (Глянцевая бумага и OHP-пленки могут производить такой шум при выходе).

- При загрузке OHP-пленок проверьте их переднюю и заднюю стороны и разместите их правильно для предотвращения неверной подачи. Более подробные сведения см. в Руководстве по копированию и серверу документов, а также в Руководстве по Печати.

- Продувайте OHP-пленки перед каждым использованием.

- Для проекции OHP-пленок мы рекомендуем использовать проектор, обеспечивающий яркость изображения 4000 люмен ANSI или более.

- Копирование или печать на ОНР-пленки выполняется медленнее, чем обычно.

- При копировании или печати на толстой бумаге плотностью 106 300 г/м2 (28 фунтов пачка 110 фунтов обложки) скорость копирования/печати будет ниже, чем обычно.

- Копирование и печать на предварительно перфорированной бумаге выполняется медленнее, чем обычно.

- Перед загрузкой выпрямите скрученные страницы.

- Если происходит захват сразу нескольких листов, загружайте их по одному.

- Для выполнения печати на мелованной бумаге из обходного лотка, лотков 2 4, Лотка 3 (ЛБЕ) или лотка большой емкости (ЛБЕ): выберите Параметры системы, [Парам.лот.для бум.] и затем параметр [Тип бумаги] для каждого лотка и затем убедитесь, что параметр [Тип бумаги] установлен на [Бум.с покр.], а [Толщ.бумаги] на [Толст.бумага 1].

- Для выполнения печати на блестящей мелованной бумаге из обходного лотка, Лотка 3 (ЛБЕ) или лотка большой емкости (ЛБЕ): выберите Параметыр системы, [Парам.лот.для бум.], и затем [Тип бумаги] для каждого лотка, убедитесь, что [Тип бумаги] установлен на [Бум.с покр:Глян.].

- Перед загрузкой листов глянцевой бумаги или бумаги с покрытием тщательно пролистайте их. Если листы подаются вместе, образуют замятие или выводятся со странным звуком, загружайте их через обходной лоток по одному.

- При копировании или печати на фирменных бланках ориентация бумаги зависит от используемых функций. См. "Загрузка бумаги с фиксированной ориентацией или двусторонней бумаги".

- При загрузке бумаги одного формата в два или более лотков, аппарат автоматически переключается на другой лоток, когда в первом заканчивается бумага. Эта функция называется Автосмена лотков. (Тем не менее, если в одном из лотков установлена бумага из вторичного сырья или специальная бумага, настройки других лотков должны совпадать, чтобы функция Автосмена лотков сработала.) Таким образом, экономится время на пополнение бумаги, когда производится печать большого количества копий. Тип бумаги для лотков можно установить в разделах Тип бумаги: Лоток 1 4 и Тип бумаги: ЛБЕ. См. Руководство по управлению сетью и системным параметрам. Процедура настройки функции Автосмена лотков описана в руководстве по копированию и серверу документов.

- Загрузка бумаги

- Загрузка бумаги с фиксированной ориентацией или двусторонней бумаги

- Конверты

- Толстая бумага