| РуководстваСодержаниеПред.След. |

# Использование AutoNet

Если IPv4-адрес аппарата не назначен сервером DHCP автоматически, аппарат может автоматически выбрать временный IP-адрес, начинающийся с 169.254, который не используется в сети.

- IP-адресу, назначенному сервером DHCP, присваивается более высокий приоритет, чем при выборе в AutoNet.

- Проверить текущий IPv4-адрес можно на странице конфигурации.

- Если AutoNet работает, имя NetBIOS не регистрируется на WINS сервере.

- Аппарат не может взаимодействовать с устройствами, в которых отсутствует функция AutoNet. Однако данный аппарат может взаимодействовать с компьютерами Macintosh под управлением Mac OS X 10.2.3. или более поздней версии.