РуководстваСодержаниеПред.След.
Настройки

# route

Используйте команду "route" для просмотра таблицы маршрутизации и управления ею.

Экран определенной информации по маршрутизации

`msh> route get "destination"`

- Укажите IPv4-адрес к адресату.

  Адрес "0.0.0.0" не может быть указан как адрес назначения.

Включение/отключение указанного IPv4-адреса назначения

`msh> route active {host|net} "destination" {on|off}`

- Если не указано {host|net}, параметр узла будет выбран автоматически.

Добавление таблицы маршрутизации IPv4

`msh> route add {host|net} "destination" "gateway"`

- Добавляет в таблицу хост или сетевой маршрут как адресат и адрес шлюза.

- Спецификация IPv4-адреса к адресату или шлюзу.

- Если не указано {host|net}, параметр узла выбирается автоматически.

- Последовательность "0.0.0.0" нельзя задать в качестве адреса назначения.

Настройка шлюза IPv4 по умолчанию

`msh> route add default {gateway}`

Удаление указанного адресата IPv4 из таблицы маршрутизации

`msh> route delete {host|net} "destination"`

- Если не указано {host|net}, параметр узла будет выбран автоматически.

- IPv4-адрес адресата не может быть указан.

Настройка шлюза IPv6 по умолчанию

`msh> route add6 default "gateway"`

Добавление указанного назначения IPv6 в таблицу маршрутизации

`msh> route add6 "destination" "prefixlen[1-128]" "gateway"`

- Указание IPv6-адреса к адресату и шлюзу.

- Если префикс адреса составляет от 1 до 127, будет выбрана сеть. Если префикс адреса составляет значение 128, будет выбран хост.

- Не удастся зарегистрировать запись, имеющую то же назначение и префикс, что и уже зарегистрированная запись.

- Нельзя зарегистрировать запись, в которой используется адрес назначения "0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000".

Удаление указанного адресата IPv6 из таблицы маршрутизации

`msh> route delete6 "destination" "prefixlen"`

- Указание IPv6-адреса к адресату и шлюзу.

Отображение данных указанной маршрутной информации IPv6

`msh> route get6 "destination"`

- Указание IPv6-адреса к адресату и шлюзу.

Включение/выключение указанного адресата IPv6

`msh> route active6 "destination" "prefixlen[1-128]" {on|off}`

Инициализация маршрута

`msh> route flush`

- Максимальное число IPv4 таблиц маршрутизации - 16.

- Максимальное число IPv6 таблиц маршрутизации - 2.

- Установка адреса шлюза при связи с устройствами во внешней сети.

- Один и тот же адрес шлюза используется совместно всеми интерфейсами.

- "Prefixlen" – это число в диапазоне от 1 до 128.