РуководстваСодержаниеПред.След.
Настройки

# Масштабирование по размеру

Эта функция вычисляет коэффициент масштабирования на основе линейных размеров оригинала и копии.

Отмерьте и укажите длины оригинала и копии, сравнивая "A" с "a".

Нажмите кнопку [Уменьш./увелич.].

Нажмите кнопку [Масшт.по разм.].

Введите длину оригинала с помощью цифровых клавиш и нажмите кнопку [].

Можно вводить размеры в диапазоне от 1 до 999 мм (от 0,1 до 99,9 дюйма) с шагом 1 мм (0,1 дюйма).

Введите длину копии с помощью цифровых клавиш и нажмите кнопку [].

Дважды нажмите [OK].

- Чтобы изменить введенное значение, нажмите на соответствующую кнопку и введите новое значение.

- Если расчетный коэффициент больше максимального или меньше минимального значения, он автоматически устанавливается в пределах доступного диапазона. При этом, в некоторых случаях части изображения могут не скопироваться или на копиях появятся белые поля.

- Аппарат выбирает коэффициент машстабирования в пределах 25 и 400%.