РуководстваСодержаниеПред.След.
Настройки

# Если режим двунаправленной передачи отключен

В этом разделе описана ручная настройка на компьютере опций, параметров размера бумаги и направления подачи страницы.

- Для изменения свойств принтера требуется наличие прав на управление принтерами. Войдите в систему в качестве члена группы администраторов.

В меню [Пуск] нажмите [Принтеры и факсы].

- В Windows 2000 откройте меню [Пуск], выберите [Настройка], нажмите [Принтеры].

- При использовании ОС Windows Vista или Windows Server 2008 нажмите [Панель управления] в меню [Пуск], затем нажмите [Принтер] в меню "Оборудование и звук".

- При использовании Windows 7 или Windows Server 2008 R2 нажмите меню [Пуск], затем нажмите [Устройства и принтеры].

Нажмите на значок нужного принтера.

В меню [Файл] щелкните на [Свойства].

- В ОС Windows Vista или Windows Server 2008 щелкните правой кнопкой мыши значок принтера, который необходимо использовать, и выберите пункт [Свойства].

- В ОС Windows 7 или Windows Server 2008 R2 щелкните правой кнопкой мыши значок принтера, который необходимо использовать, и выберите пункт [Свойства принтера].

Нажмите на вкладку [Аксессуары].

Если параметры на вкладке [Аксессуары] недоступны, двусторонняя связь включена. В этом случае изменение опциональных настроек не требуется.

Выберите установленные опции в области [Опции], затем настройте требуемые параметры.

В поле [Входной лоток:] выберите используемые лотки, затем в поле [Размер бумаги:] выберите размер бумаги, загружаемой в каждый лоток.

Нажмите кнопку [Обновить] в области [Настройки входного лотка], чтобы применить настройки всех лотков.

Нажмите [OK], чтобы закрыть диалоговое окно свойств принтера.