РуководстваСодержаниеПред.След.
Настройки

# pathmtu

Используйте команду "pathmtu", чтобы отобразить и настроить функцию обслуживания PathMTU Discovery.

Просмотр настроек

`msh> pathmtu`

Конфигурация

`msh> pathmtu {on|off}`

- По умолчанию "on".

- Если размер MTU отосланных данных превышает размер MTU маршрутизатора, маршрутизатор перестанет функционировать и соединение будет прервано. В этом случае, установка параметра "pathmtu" на "on" оптимизирует размер MTU (максимально допустимый размер пакета) и предотвращает сбой передачи данных.

- В зависимости от среды, информация не принимается с маршрутизатора и связь прекращается. В этом случе, установите параметр "pathmtu" на "off".