| РуководстваСодержаниеПред.След. |

# Примечания по использованию интернет-факса

В этом разделе содержатся примечания по использованию интернет-факса.

- При использовании функции Интернет-факса для передаваемых оригиналов используется формат A4. Оригиналы большего формата уменьшаются до формата A4. Если аппарат получателя совместим с полным режимом T.37, оригиналы отправляются в формате, указанном в Адрес.книге.

- При использовании передачи Интернет-факса документы отправляются с разрешением “Подробно”, даже если указано “Сверхвыс.”. Чтобы отправить документ с разрешением “Сверхвыс.”, настройте полный режим при регистрации адресатов в Адрес.книге.

- При сбоях передачи на этот аппарат обычно приходит уведомление об ошибке по электронной почте. Однако это уведомление может быть не получено по различным причинам. Для подтверждения получения важного документа рекомендуется позвонить адресату.

- Интернет-связь имеет низкий уровень безопасности. Поэтому для конфиденциального обмена данными рекомендуется использовать телефонную сеть.

- При передаче данных через локальную сеть голосовая связь не поддерживается.

- Возможны задержки доставки Интернет-факса вследствие перегрузки сети. Пользуйтесь передачей Интернет-факса в обход сервера SMTP, передачей факса по телефонной сети общего пользования, а в случаях, когда имеет значение время передачи, IP-факсом. Подробную информацию об использовании этой функцией см. в разделе "Соединение в обход сервера SMTP".

- Если происходит сбой питания (отключается основной переключатель питания) или машина отключена от розетки более часа, все документы, сохраненные в памяти, удаляются. При включении питания выключателем, печатается протокол сбоя питания, который позволяет проверить список удаленных файлов. Обычное выключение питания выключателем не приводит к удалению сохраненных документов. См. руководство Устранение неполадок.

- В зависимости от установок окружения электронной почты отправка больших файлов по электронной почте может оказаться невозможной.

- При недостаточном объеме свободной памяти отправка документов интернет-факсом может оказаться невозможной.

- Поскольку аппарат отправляет документы в виде сообщений электронной почты с вложенными изображениями в формате TIFF-F, для просмотра полученных документов на компьютере должно быть установлено приложение просмотра изображений.

- При отправке документа большого размера его передача может начаться с задержкой. Это происходит из-за того, что аппарату требуется определенное время для преобразования данных в памяти.

- POP перед SMTP доступен только в средах IPv4.

- Подробную информацию о полном режиме T.37 см. в разделе "Полный режим T.37".

- Полный режим T.37

- Соединение в обход сервера SMTP