| РуководстваСодержаниеПред.След. |

# Масштабирование по размеру

Эта функция вычисляет коэффициент масштабирования на основе линейных размеров оригинала и копии.

Отмерьте и укажите длины оригинала и копии, сравнивая "A" с "a".

1. Нажмите кнопку [Уменьш./увелич.].

2. Нажмите кнопку [Масшт.по разм.].

3. Введите длину оригинала с помощью цифровых клавиш и нажмите кнопку [].

   Можно вводить размеры в диапазоне от 1 до 999 мм (от 0,1 до 99,9 дюйма) с шагом 1 мм (0,1 дюйма).

4. Введите длину копии с помощью цифровых клавиш и нажмите кнопку [].

5. Дважды нажмите [OK].

- Чтобы изменить введенное значение, нажмите на соответствующую кнопку и введите новое значение.

- Если расчетный коэффициент больше максимального или меньше минимального значения, он автоматически устанавливается в пределах доступного диапазона. При этом, в некоторых случаях части изображения могут не скопироваться или на копиях появятся белые поля.

- Аппарат выбирает коэффициент машстабирования в пределах 25 и 400%.