РуководстваСодержаниеПред.След.
Настройки

# Windows 2000 - USB

- Для установки драйверов требуется наличие прав на управление принтерами. Войдите в систему в качестве члена группы администраторов.

- Драйвер принтера можно установить с прилагаемого к аппарату компакт-диска или скачать с веб-сайта производителя.

Если драйвер принтера уже установлен, и функция "plug and play" включена, то значок аппарата, подсоединенного к порту "USB", добавляется в окне [Принтеры].

Если драйвер принтера еще не установлен, следуйте инструкциям "plug-and-play" аппарата для установки драйвера с компакт-диска, входящего в комплект поставки.

Убедитесь, что питание аппарата выключено.

Подключите аппарат к компьютеру с помощью кабеля USB.

Надежно присоедините кабель USB.

Включите питание аппарата.

Запускается Мастер определения нового оборудования и автоматически инсталлируется USB Printing Support.

Нажмите кнопку [Далее >].

В окне мастера нового оборудования выберите вариант [Провести поиск подходящего драйвера для устройства ([рекомендуется]] и нажмите кнопку [Далее >].

Выберите [Указать размещение], а затем нажмите [Далее >].

Вставьте компакт-диск в привод компакт-дисков.

Если будет выполнен автозапуск, нажмите кнопку [Отмена], затем кнопку [Выход].

Укажите место сохранения исходных файлов драйвера принтера.

Если дисковод компакт-дисков обозначается буквой D, исходные файлы драйвера принтера сохраняются по следующему пути:

- PCL 5c

  D:\DRIVERS\PCL5C\XP_VISTA\(Язык)\DISK1

- PCL 6

  D:\DRIVERS\PCL6\XP_VISTA\MUI\DISK1

Драйвер принтера PCL 6 будет установлен на языке, используемом в операционной системе.

Проверьте локализацию драйвера принтера, а затем щелкните на [OK].

Нажмите кнопку [Далее >].

При появлении сообщения [Цифровая подпись не найдена] нажмите [Да].

Щелкните [Готово].

Если установка была успешной, значок аппарата, подключенного к порту "USB001", добавляется в окне [Принтеры].

- Для выключения автозапуска, при вставлении компакт-диска в дисковод нажмите клавишу "Shift" слева и держите ее нажатой до тех пор, пока компьютер не закончит чтение с компакт-диска.

- Цифра после "USB" варьируется в зависимости от числа присоединенных принтеров.