| РуководстваСодержаниеПред.След. |

# Ethernet

В этом разделе перечислены настройки, необходимые для использования Интернет-факса с подключением Ethernet.

Подробную информацию по заданию этих параметров см. в разделе "Параметры интерфейса" и "Передача файлов".

Меню | Инструменты пользователя | Требования к настройке
--- | --- | ---
Пар.инте./Сеть | IPv4 адрес аппарата | Требуется
Пар.инте./Сеть | IPv4 адрес шлюза | Требуется
Пар.инте./Сеть | IPv6 адрес аппарата | При необходимости
Пар.инте./Сеть | IPv6 адрес шлюза | При необходимости
Пар.инте./Сеть | Устан.адрес автоконфиг.IPv6 | При необходимости
Пар.инте./Сеть | Конфигурация DNS | При необходимости
Пар.инте./Сеть | Конфигурация DDNS | При необходимости
Пар.инте./Сеть | IPsec | При необходимости
Пар.инте./Сеть | Имя домена | При необходимости
Пар.инте./Сеть | Конфигурация WINS | При необходимости
Пар.инте./Сеть | Действующий протокол | Требуется
Пар.инте./Сеть | Скорость Ethernet | При необходимости
Пар.инте./Сеть | Аутентификация IEEE 802.1X для Ethernet | При необходимости
Пар.инте./Сеть | Тип LAN (сети) | Требуется
Пар.инте./Сеть | Разрешить соединение SNMPv3 | При необходимости
Пар.инте./Сеть | Разрешить соединение SSL/TLS | При необходимости
Пар.инте./Сеть | Имя узла | При необходимости
Пер ф-ов (Передача файлов) | Сервер SMTP | Требуется
Пер ф-ов (Передача файлов) | Аутентификация SMTP | При необходимости
Пер ф-ов (Передача файлов) | POP перед SMTP | При необходимости
Пер ф-ов (Передача файлов) | Протокол приема | При необходимости
Пер ф-ов (Передача файлов) | Параметры POP3/IMAP4 | При необходимости
Пер ф-ов (Передача файлов) | Адрес эл. почты админ. | При необходимости
Пер ф-ов (Передача файлов) | Порт соединения эл. почты | Требуется
Пер ф-ов (Передача файлов) | Интервал приема эл.почты | При необходимости
Пер ф-ов (Передача файлов) | Макс. размер принимаемой эл. почты | При необходимости
Пер ф-ов (Передача файлов) | Хранилище эл.почты на сервере | При необходимости
Пер ф-ов (Передача файлов) | Запрогр./Изм./Удал. сообщ. эл. почты | При необходимости
Пер ф-ов (Передача файлов) | Учетная запись эл.почты факса | Требуется

- Чтобы настроить параметр Действующий протокол, убедитесь в том, что для протокола, который будет использоваться, установлено значение [Активн.].

- Параметр [Тип LAN (сети)] отображается при установке платы беспроводной ЛВС. Если подключен как интерфейс Ethernet, так и интерфейс беспроводной ЛВС, приоритетом обладает выбранный интерфейс.

- Чтобы отправить Интернет-факс, необходимо задать параметры Сервер SMTP и Учетная запись эл. почты.

- Если для параметра POP перед SMTP установлено значение [Вкл.], выполните также настройки протокола приема и параметра Параметры POP3/IMAP4.

- Если для параметра Аутентификация SMTP установлено значение [Вкл.], настройте также параметр Адрес эл. почты администратора.

- Для получения Интернет-факса необходимо задать параметры Параметры POP3/IMAP4, Порт соединения эл. почты и Учетная запись эл. почты.

- При установке для параметра POP перед SMTP значения [Вкл.] проверьте номер порта POP3 в Порт соединения эл. почты.

- Параметры интерфейса

- Передача файлов