| РуководстваСодержаниеПред.След. |

# Конфигурация параметров локальной сети в [Параметры системы]

Сконфигурируйте сетевые настройки в меню [Параметры системы] в соответствии с вашей средой и с тем, как вы будете использовать аппарат.

В следующей процедуре поясняется подключение этого аппарата к сети IPv4 с помощью кабеля Ethernet.

Обратите внимание, что параметры, которые вам необходимо сконфигурировать, зависят от вашей операционной среды. Для получения подробной информации о сетевых настройках и процедурах конфигурации см. руководство по управлению сетью и системным параметрам.

1. Нажмите клавишу [Инструменты пользователя/Счетчик] и выберите пункт [Параметры системы].

   Появляется окно Параметры системы.

2. Нажмите на вкладку [Пар.инте.].

3. Нажмите на кнопку [IPv4 адрес аппарата], чтобы задать IPv4-адрес аппарата.

   Чтобы задать статический IPv4-адрес для этого аппарата, нажмите на кнопку [Указать], а затем введите IPv4-адрес и маску подсети.

   Для автоматического получения адреса IPv4 с DHCP сервера, нажмите на [Получ. автом. (DHCP)].

4. Нажмите на кнопку [IPv4 адрес шлюза], а затем введите IPv4-адрес шлюза.

5. Нажмите на кнопку [Действующий протокол], а затем активируйте [IPv4].

6. Нажмите на вкладку [Пер.ф-ов].

7. Нажмите на [Выбор доставки], а затем на [Вкл.].

8. Нажмите [Выход] дважды.

- Если установовлена расширенная карта беспроводной локальной сети (дополнительное оборудование) нажмите [Тип LAN (сети)] на вкладке [Пар.инте.], затем нажмите [Ethernet] и сконфигурируйте параметры локальной сети.