| РуководстваСодержаниеПред.След. |

# Режимы передачи

Существует два типа передачи: передача из памяти и прямая передача.

- При отправке важных документов рекомендуется позвонить получателям и подтвердить получение.

Передача из памяти

Передача данных начинается автоматически после сохранения оригинала в памяти. Это удобно, когда вы спешите и хотите взять документ с собой. Кроме того, можно отправить один оригинал нескольким получателям (рассылка). Подробную информацию о рассылке и параллельной передаче из памяти см. в разделах "Параллельная передача из памяти" и "Последовательность рассылки".

Прямая передача

Выполняется немедленный набор номера адресата и передача оригинала по этому номеру во время сканирования. Это очень удобно, если необходимо быстро отправить оригинал или проверить адресата, которому выполняется отправка. При использовании этого типа передачи оригинал не сохраняется в памяти. Можно указать только один адрес.

Обычно аппарат находится в режиме передачи из памяти. Чтобы переключиться в режим прямой передачи, нажмите [Пр. пер.].

- Выбрать режим работы аппарата (передача из памяти или прямая передача) можно сразу после его включения или в любое время, нажав клавишу [Сброс режимов]. См. раздел “Изменение функций по умолчанию на первоначальном дисплее факса”.

- Параллельная передача из памяти

- Последовательность рассылки

- Изменение функций по умолчанию на первоначальном дисплее факса

См. также

Выбор типа передачи
Передача из памяти
Прямая передача
Отображение подтверждения передачи