РуководстваСодержаниеПред.След.
Настройки

# Обновление

Процедура обновления зависит от того, является ли IP-адрес аппарата статическим или получен по DHCP.

- Динамическое обновление, использующее аутентификацию сообщения (TSIG, SIG(0)), не поддерживается.

Для настройки статического IPv4

Если IP-адрес или имя хоста меняются, то обновляются записи A и PTR. Если регистрируется запись A, то также регистрируется CNAME. Могут быть зарегистрированы следующие CNAME:

- Ethernet и IEEE 802.11

  RNPXXXXXX (XXXXXX является последними тремя 16-ричными байтами MAC-адреса)

  Однако, если CNAME (PRNXXXXXX) перекрывается именем хоста, то запись CNAME не будет зарегистрирована.

Для настроек DHCPv4

В качестве заместителя аппарата сервер DHCP обновляет запись, что приводит к одному из следующих результатов:

- Когда аппарат получает IP-адрес с DHCP сервера, сервер DHCP обновляет записи A и PTR.

- Когда аппарат получает IP-адрес с DHCP сервера, принтер обновляет запись A, а DHCP сервер обновляет запись PTR.

Если регистрируется запись A, то также регистрируется CNAME. Могут быть зарегистрированы следующие CNAME:

- Ethernet и IEEE 802.11

  RNPXXXXXX (XXXXXX является последними тремя 16-ричными байтами MAC-адреса)

Для настроек IPv6

Данный аппарат обновляет записи AAAA и PTR.

Он также обновляет запись CNAME при обновлении записи AAAA.

При задании несохраняемого адреса он также автоматически регистрируется на сервере DNS.

- Если функция динамической DNS не используется, то в случае изменения IP-адреса аппарата, записи, управляемые DNS сервером, необходимо обновлять вручную.

- Для обновления записи с помощью аппарата необходимо, чтобы DNS сервер имел одну из следующих конфигураций:

  - Отсутствие настроек безопасности.

  - Если параметры безопасности заданы, клиент, заданный IP-адресом (данный аппарат), разрешает обновление.