РуководстваСодержаниеПред.След.
Настройки

# Перфорация

Если установлен дополнительный финишер и дырокол, в отпечатанных страницах можно пробивать отверстия.

- Дополнительные параметры аппарата настраиваются с помощью драйвера принтера при отключенной двунаправленной передаче.

- Обязательно указывайте формат и ориентацию бумаги в драйвере принтера при использовании этой функции.

- Эта функция также доступна с помощью драйвера принтера PostScript 3. Дополнительные сведения см. в приложении PostScript 3.

- Подробнее о методе печати см. в Справке драйвера принтера.

См. также

Позиция перфорации
Меры предосторожности при перфорации