РуководстваСодержаниеПред.След.
Настройки

# Соединение в обход сервера SMTP

Документы по электронной почте можно отправлять непосредственно адресату в обход сервера SMTP.

Обычно электронная почта отправляется через сервер SMTP. При использовании данной функции, однако, доменная часть адреса электронной почты получателя считается адресом сервера SMTP и передача осуществляется в обход сервера SMTP. Так как это снижает нагрузку на сервер, электронную почту можно отправлять без учета времени передачи от сервера к адресату.

- Для использования этой функции необходимо выполнить следующие настройки.

  - Установите для параметра "Передача файлов" пункта "Сервер SMTP" меню "Параметры системы" значение порта "25".

  - Чтобы указать имя узла получателя как доменной части адреса электронной почты, зарегистрируйте это имя узла получателя на сервере DNS.

  - Для получения подробной информации об этих настройках см. Руководство по управлению сетью и системным параметрам.

- Если IP-адрес получателя не зарегистрирован на сервере DNS, укажите IP-адрес в доменной части адреса электронной почты.

- Чтобы отправить документ по сети IPv6, укажите имя узла получателя (не IP-адрес) в качестве доменной части адреса электронной почты.

- Для использования этой функции компьютер или сервер получателя должен:

  - находиться в среде, где возможно получение электронной почты

  - быть подключен к той же локальной сети, что и этот аппарат

  - поддерживать прием по SMTP и иметь протокол приема, установленный на SMTP

- При отправке электронной почты с использованием этой функции аутентификация SMTP на компьютере или сервере получателя отключена.

- Если переданная от другого абонента электронная почта была отправлена с использованием этой функции, отправителю не передается уведомление о почтовой ошибке, даже если прием не был успешным.

- Если электронная почта передавалась с использованием этой функции, уведомление о почтовой ошибке не отправляется с сервера, даже если передача не была успешной.

- При использовании этой функции нельзя отправлять документы электронной почты на адрес электронной почты администратора, зарегистрированный на этом аппарате.

Адресата можно указывать двумя способами:

С помощью указания имени узла получателя

Укажите адрес электронной почты адресата, добавив имя узла аппарата получателя к доменной части адреса электронной почты. Укажите адрес после значка @ следующим образом: "имя узла", ". (точка)", и "доменное имя".

xxxx@имя узла получателя.имя домена

Например, если адрес электронной почты получателя "abc@defcompany.com", а имя узла "HOST":

abc@HOST.defcompany.com

С помощью указания IP-адреса получателя

Укажите адрес электронной почты адресата, заменив доменную часть адреса электронной почты на IP-адрес получателя.

xxxx@[IP-адрес получателя]

Например, если адрес электронной почты получателя "abc@defcompany.com", а IP-адрес "192.168.1.10":

abc@[192.168.1.10]

Для обхода сервера SMTP выполните следующие действия.

Нажмите клавишу [Эл.почта], чтобы переключить тип передачи на электронную почту.

Нажмите клавишу [SMTP].

Нажмите клавишу [Нет].

Нажмите [OK].

- Если для указания адресата используется клавиша [Ручн.ввод], можно также указать, следует ли использовать сервер SMTP для каждого адресата.

- При использовании списка адресатов для выбора адресатов используются настройки сервера SMTP, указанные в Адрес.книге.