РуководстваСодержаниеПред.След.
Настройки

# Чтение данных на экране и использование клавиш

В этом разделе описываются функции клавиш и сообщения, отображаемые на панели управления.

Начальный экран

1. Отображается дата, время и состояние аппарата. Отображается имя, номер факса адресата, а также размер оригинала при передаче.

   Если настроена аутентификация пользователя, отображается имя пользователя для входа в систему.

2. Позволяет отправлять или печатать документы, сохраненные на сервере документов.

3. Позволяет выбрать тип файла.

4. Позволяет настроить установки сканирования и типы подачи оригиналов.

5. Отображает сообщения и статус аппарата.

6. Нажимайте эту вкладку для переключения типа передачи между режимами "Факс", "Инт.Факс", "Эл.почта" и "Папка".

   - Если выбрано (Факс), можно указать номера факсов или адресатов IP-факса.

   - Если выбрано (Инт.Факс), можно указать адресатов Интернет-факса.

   - Если выбрано (Эл.почта), можно указать адресатов писем электронной почты.

   - Если выбрано (Папка), можно указать адресатов папки.

7. Отображает введенный номер адресата.

8. Позволяет сохранять документы на сервере документов.

   Подробную информацию о сохранении документов см. в разделе "Отправка сохраненного файла".

9. Нажмите для отображения различной информации о соединении.

   Подробнее о подтверждении информации см. раздел "Изменение/подтверждение информации о связи".

10. Позволяет подтверждать параметры передачи.

11. Отображается объем свободной памяти в процентах.

12. Позволяет проверить отсканированный оригинал перед отправкой.

13. Позволяет искать адресата по имени адресата, номеру факса, адресу электронной почты или регистрационному номеру.

    Подробнее о поиске адресата см. раздел "Поиск адресата в адресной книге".

14. Переключает режим передачи на режим "Прямая передача".

    Если клавиша [Пр. Пер.] не выделена, значит аппарат находится в режиме передачи из памяти.

15. Позволяет настроить различные функции для передачи.

    Подробнее о настройке функций см. раздел "Другие функции передачи".

16. Позволяет настроить отправителя.

17. Позволяет проверить число "Передача ост.файл.", "Пам. блок.файл." и "Печать".

    Подробнее о проверке состояния на экране [Статус системы] см. в разделе "Проверка состояния памяти".

18. Отображаются клавиши быстрого набора для часто используемых функций. Предварительно установлены [Сост.ф-ла пер.] и [Сост.ф-ла пр.].

    Для получения подробной информации об использовании Клавиши быстрого набора см. раздел “Основные параметры”.

19. Появится клавиша с заголовком. Позволяет переключиться с одной страницы (экрана) на другую в списке адресатов.

20. Переключает тип клавиш с заголовками.

    Подробную информацию см. в разделе "Переключение типа заголовка в адресной книге".

21. Отображается на клавише адресата, запрограммированного в качестве группового адресата.

- В зависимости от установленных опций вид экрана может меняться.

- Когда следующие параметры находятся в состоянии "Вкл." в меню Функции факса, отображаются вкладки типа передачи. Подробную информацию об этих установках см. в разделе "Начальные установки".

  - (Инт.Факс): Когда параметр “Настройки интернет факса” находится в состоянии “Вкл.”.

  - (Эл.почта): Когда параметр “Настройки эл.почты” находится в состоянии “Вкл.”.

  - (Папка): Когда параметр “Настройки папки” находится в состоянии “Вкл.”.

- Информацию о документах, отправленных с использованием факсимильной функции, нельзя проверить на экране [Ряд заданий]. Используйте [Изменить Ф/ Инфор.].

- Выбор типа заголовка в адресной книге

- Поиск адресата в адресной книге

- Передача сохраненного файла

- Общие настройки

- Нач. настройки

- Проверка состояния памяти