РуководстваСодержаниеПред.След.
Настройки

# Общие настройки

В данном разделе приводится описание инструментов пользователя на вкладке [Общие настройки] в [Функции скан.].

Сменить заголовок

Выберите заголовок, который требуется отображать в списке адресатов.

По умолчанию: [Название 1]

Обновление списка адресатов сервера доставки

Нажмите [Обновл. списка адр. серв.дост.] для обновления получателей с сервера доставки. Для использования этой функции необходимо установить [Выбор доставки] на [Вкл.].

Для получения подробной информации об опции "Выбор доставки" см. руководство по управлению сетью и системным параметрам.

Поиск адресата

Выберите список адресатов, используемый в функции "Поиск адресата". Для поиска с сервера LDAP необходимо зарегистрировать сервер LDAP в меню [Параметры системы] и задать для параметра [LDAP Поиск] значение [Вкл.].

По умолчанию: [Адрес.книга]

Для получения подробной информации об опции "LDAP Поиск" см. руководство по управлению сетью и системным параметрам.

Вр.ожид.команды скан.ПК

Если аппарат получает запрос на сканирование TWAIN или WSD (Pull-типа) во время записи данных в память, обработки электронной почты, сканирования в папку, сетевой доставки или сканирования WSD, то он переключается на функцию сетевого TWAIN-сканера или WSD-сканера (Pull-типа) либо сразу же, либо после истечения указанного времени ожидания, прошедшего после последнего нажатия клавиши.

Используйте данную настройку, чтобы выбрать, будет ли аппарат переключаться в режим TWAIN или WSD (Pull-типа) сразу же, или будет ожидать истечения времени ожидания на получение запроса на сканирование TWAIN или WSD (Pull-типа).

По умолчанию: [Вкл.], 10 сек.

Если выбирается [Выкл.], то аппарат будет переключаться на функцию сетевого TWAIN-сканера или WSD-сканера (Pull-типа) немедленно.

При выборе [ВКЛ.] введите с цифровой клавиатуры время ожидания в пределах 3-30 сек. Аппарат будет переключаться на функцию сетевого TWAIN-сканера или WSD-сканера (Pull-типа) по истечении установленного времени после последнего нажатия клавиши.

Приор. отобр. Списка Адр. 1

Выберите список адресатов, который будет показываться, когда устройство будет находиться в начальном состоянии.

Вы можете выбрать [Эл.почта / Папка], [Сервер доставки] или [WSD].

По умолчанию: [Сервер доставки]

Приор. отобр. Списка Адр. 2

В адресной книге устройства выберите, какая адресная книга будет отображаться по умолчанию.

Вы можете выбрать [Адрес эл. почты] или [Папка].

По умолчанию: [Адрес эл. почты]

Печ. и удал. протокола скан.

На этом устройстве можно сохранить до 250 результатов передачи/доставки. Если количество результатов передачи/доставки достигает 250, вы можете выбрать, следует ли распечатывать журнал доставки.

По умолчанию: [Вкл.]

- Вкл.

  Журнал передачи/доставки распечатывается автоматически. Распечатанный журнал удаляется.

- Выкл.

  Результаты передачи/доставки удаляются по одному по мере сохранения новых результатов.

- Не печатать: выкл. отпр.

  При заполненном журнале передача/доставка не может быть выполнена.

  После печати все записи удаляются. Если журнал не распечатывается, записи, выходящие за ограничение, будут удаляться автоматически, начиная с самой старой записи.

  Во время печати журана файлы в состоянии ожидания не могут быть отправлены.

Печать журнала сканера

Журнал сканера распечатывается и удаляется.

Удалить журнал сканера

Журнал сканера удаляется без его печати.

Удалить прошлые назначения

Удаляются недавние адресаты.