РуководстваСодержаниеПред.След.
Настройки

# Изменение параметров порта SmartDeviceMonitor for Client

Следуйте процедуре, указанной ниже, для изменения настроек SmartDeviceMonitor for Client, таких как: время ожидания TCP/IP, восстановленная /параллельная печать и группы принтеров.

Windows 2000:

В меню [Пуск] выберите [Настройки], а затем щелкните на [Принтеры].

Откроется окно [Принтеры].

Нажмите на значок нужного принтера. В меню [Файл] щелкните на [Свойства].

На вкладке [Порты] щелкните на [Настроить порт...].

Появится диалоговое окно [Параметры].

Windows XP, Windows Server 2003/2003 R2:

В меню [Пуск] нажмите [Принтеры и факсы].

Откроется окно [Принтеры и факсы].

Нажмите на значок нужного принтера. В меню [Файл] щелкните на [Свойства].

Щелкните на вкладку [Порты], а затем на [Настроить порт...].

Появляется диалоговое окно [Конфигурация порта].

Windows Vista, Windows Server 2008:

В меню [Пуск] выберите [Панель управления].

Появится окно [Панель управления].

Выберите пункт [Принтер] в разделе "Оборудование и звук".

Откроется окно [Принтеры].

Правой кнопкой щелкните значок принтера, который нужно использовать, затем щелкните [Свойства].

Щелкните вкладку [Порты], затем щелкните [Настроить порт...].

Появится диалоговое окно [Конфигурация порта:].

Windows 7, Windows Server 2008 R2:

В меню [Пуск] нажмите [Устройства и принтеры].

Откроется окно [Устройства и принтеры].

Правой кнопкой щелкните значок принтера, который нужно использовать, затем щелкните [Свойства принтера].

Появляются свойства принтера.

Щелкните вкладку [Порты], затем щелкните [Настроить порт...].

Появляется диалоговое окно [Конфигурация порта].

- Для IPP могут быть сконфигурированы настройки пользователя, прокси и таймаута.

- При отсутствии настроек на вкладке [Восстановление/Параллельная печать], следуйте процедуре ниже.

  1. Щелкните [Отмена], чтобы закрыть диалоговое окно [Конфигурация порта:].

  2. Запустите SmartDeviceMonitor for Client, а затем щелкните правой кнопкой мыши на значок SmartDeviceMonitor for Client в строке задач.

  3. Выберите [Property], а затем щелкните на [Extended Features Settings].

  4. Выберите флажок [Set Recovery/Parallel Printing for each port].

  5. Щелкните на [OK], чтобы закрыть диалоговое окно [Extended Features Settings].

- Для получения дополнительной информации о выполнении данных настроек см. раздел "Использование порта SmartDeviceMonitor for Client" или справку SmartDeviceMonitor for Client.

- Использование порта SmartDeviceMonitor for Client