| РуководстваСодержаниеПред.След. |

# Повторная передача файла

Документы, которые не удалось передать в режиме "Передача из памяти", сохраняются в памяти аппарата. Для повторной передачи этих документов следуйте приведенным ниже инструкциям.

- Установите для параметра “Сохранение в памяти документов, передача которых невозможна” значение “Вкл.” при помощи Параметра пользователя (переключатель 24, бит 0) в меню Функции факса.

1. Нажмите клавишу [Изменить Ф/ Инфор.].

2. Нажмите клавишу [Изм./Прерв.пер.файла].

3. Выберите файл, для которого требуется повторить передачу.

   `"Сбой пер."` отображается для файлов, которые нельзя отправить.

   Если были заданы несколько адресатов, то указывается только имя первого указанного Вами адресата и количество адресатов, не получивших отправленный документ.

4. Нажмите [Пер.сбойн.файл].

   Для добавления адресата нажмите [Добав.адресата], затем укажите адресата.

5. Нажмите [OK].

   Начинается передача.

   Для повторной передачи другого файла повторите процедуру, начиная с шага 3.

   Чтобы отменить передачи, нажмите [Прервать передачу].

6. Нажмите [Выход] дважды.

   Появится экран ожидания.

- Файлы, передача которых невозможна, хранятся в течение 24 или 72 часов, в зависимости от заданных настроек в Параметре пользователя (переключатель 24, бит 1) в меню Функции факса. См. раздел “Настройки параметров”.

- Настройки параметров