РуководстваСодержаниеПред.След.
Настройки

# Штамп

При отправке факсимильного документа с использованием реверсивного АПД аппарат может печатать круглый штамп в нижней части оригинала.

При передаче двустороннего документа штамп проставляется внизу первой страницы и вверху последней страницы.

- Для использования этой функции необходим реверсивный АПД. Функция штампа работает только при сканировании из реверсивного АПД.

- Однопроходный АПД двустороннего сканирования не поддерживает функцию штампа.

Разместите оригинал и выберите требуемые значения параметров сканирования.

Нажмите [Тип подачи ориг.].

Нажмите кнопку [Штамп].

Чтобы отменить функцию штампа нажмите [Штамп] еще раз перед нажатием [ОК].

Нажмите [OK].

Укажите адресата и нажмите клавишу [Пуск].

- Этот штамп указывает на то, что оригинал был успешно сохранен в памяти для передачи из памяти или успешно отправлен в режиме прямой передачи.

- Если штамп становится слишком блеклым, замените картридж. Для подробной информации см. руководство "Об этом аппарате".

- Если одновременно подается несколько страниц или происходит замятие бумаги, передача оригиналов будет выполнена неправильно и они не будут помечены штампами. При обнаружении страницы без штампа следует переслать только эту страницу.

- Функцию "Штамп" можно настроить таким образом, чтобы она автоматически выбиралась сразу после включения электропитания аппарата или при каждом нажатии кнопки [Сброс режимов]. Подробную информацию см. в разделе “Изменение функций по умолчанию на начальном дисплее факса”.

- Эту функцию можно запрограммировать для одной из клавиш быстрого набора. Клавиша быстрого набора позволяет пропустить шаги 2 и 4. Для подробной информации об использовании клавиш быстрого набора см. "Руководство по основным параметрам".

- В случае замятия бумаги при параллельной передаче из памяти возможен сбой передачи даже после простановки штампа.

- Во время сканирования оригинала запуск или отмена функции штампа не допускается.

- Изменение функций по умолчанию на первоначальном дисплее факса

- Общие настройки