| РуководстваСодержаниеПред.След. |

# SUB Код отчета передачи

Можно проверить результаты передачи на принимающую станцию. Аппарат печатает этот отчет по окончании передачи на принимающую станцию.

- Автоматическую печать отчета передачи SUB-кода можно выбрать при помощи Параметра пользователя (переключатель 04, бит 1) в меню Функции факса.

- Можно выбрать печать части изображения оригинала в отчете при помощи Параметра пользователя (переключатель 04, бит 7) в меню Функции факса.

- Подробную информацию о Настройке параметров см. в разделе “Настройки параметров”.

- "Не запрограммирован" означает, что документ не может быть отправлен, поскольку конечный получатель не запрограммирован.

- "--" означает, что документ Интернет-факса отправлен на почтовый сервер, запрограммированный в данном аппарате.

- Информацию о максимальном числе адресатов, которых можно зарегистрировать для одной группы, см. в разделе "Максимальные значения".

- Настройки параметров

- Максимальные значения