| РуководстваСодержаниеПред.След. |

# Выбор порта линии или протокола

Ниже приводится процедура выбора порта линии или протокола в меню [Пересылка файла из памяти]. Для задания IP-факса в качестве адресата пересылки необходимо сначала выбрать протокол.

1. Из “Выб.лин.” выберите требуемый порт линии или протокол.

   Необходимо выбрать [H.323] или [SIP], если вы задаете адрес IP-факса в качестве адресата пересылки.