| РуководстваСодержаниеПред.След. |

# Изменение функций по умолчанию на первоначальном дисплее факса

С помощью этой функции можно указывать значения по умолчанию для параметров функции передачи документов.

Значением по умолчанию является значение параметра на начальном экране при включении аппарата или сбросе режимов.

Следующая процедура позволяет указывать значения по умолчанию только тех параметров, которые можно изменить на начальном экране.

Можно указать значения по умолчанию для следующих параметров.

Передача из памяти/Прямая передача, тип передачи, тип оригинала, разрешение, размер сканирования, оригиналы разных форматов, автоплотность, назначение плотности вручную, ориентация оригинала, параметры оригинала, Ввбор линии, послать позже, уведомление приема, BCC TX, результаты пересылки электронной почты, текст, стандартное сообщение, автоматическое уменьшение, вставка этикетки, закрытая сеть, передача SUB кода, прием SEP кода, печать заголовка факса, отображение состояния передачи, сохранение файла, тип файла, предварительный просмотр перед передачей

1. На начальном экране настройте требуемое значение по умолчанию для параметра.

2. Нажмите клавишу [Программа].

3. Нажмите кнопку [Прогр.по умолч.].

4. Нажмите кнопку [Прогр.].

5. При появлении сообщения с запросом подтверждения нажмите клавишу [Да].

   Текущее указанное для параметра значение становится значением по умолчанию.

- Чтобы восстановить заводские настройки параметров, доступных на начальном экране, нажмите клавишу [Восст.завод.настр.]

- Можно установить значения по умолчанию отдельно для режима обычного экрана и режима упрощенного экрана.