РуководстваСодержаниеПред.След.
Настройки

# Отправка оригиналов с использованием стекла экспонирования (передача из памяти)

В этом разделе описывается отправка оригиналов в режиме передачи из памяти с помощью стекла экспонирования.

Убедитесь, что клавиша [Пр. Пер.] не подсвечена.

Поместите первую страницу оригинала лицевой стороной вниз на стекло экспонирования.

Укажите адресата.

Выполните необходимые установки сканирования.

Нажмите клавишу [Пуск].

Аппарат начинает сканирование.

При отправке нескольких оригиналов поместите следующий оригинал на стекло экспонирования в течение 60 секунд, а затем повторите шаги 4 и 5.

Повторите этот шаг для каждой страницы.

Нажмите клавишу [].

Аппарат набирает номер адресата и начинает передачу.