| РуководстваСодержаниеПред.След. |

# set

Используйте команду "set" для настройки отображения информации протокола "up" или "down".

Просмотр настроек

Следующая команда отображает информацию протокола (up/down).

`msh> set ipv4`

`msh> set ipv6`

`msh> set ipsec`

`msh> set netware`

- Данная команда доступна только при наличии установленной программы NetWare.

`msh> set smb`

`msh> set protocol`

- Если протокол указан, появляется информация о TCP/IP, NetWare и SMB.

`msh> set lpr`

`msh> set lpr6`

`msh> set ftp`

`msh> set ftp6`

`msh> set rsh`

`msh> set rsh6`

`msh> set diprint`

`msh> set diprint6`

`msh> set web`

`msh> set snmp`

`msh> set ssl`

`msh> set ssl6`

`msh> set nrs`

`msh> set rfu`

`msh> set rfu6`

`msh> set ipp`

`msh> set ipp6`

`msh> set http`

`msh> set http6`

`msh> set bonjour`

`msh> set bonjour6`

`msh> set nbt`

`msh> set ssdp`

`msh> set ssh`

`msh> set sftp`

`msh> set sftp6`

`msh> set wsdev`

`msh> set wsdev6`

`msh> set wsprn`

`msh> set wsscn`

`msh> set rhpp`

`msh> set rhpp6`

`msh> set lltd`

`msh> set pictbridge`

Конфигурация

- Введите "up" для включения протокола и введите "down" для отключения протокола.

Протокол можно сделать активным или неактивным.

`msh> set ipv4 {up|down}`

- Если отключить IPv4, не удастся использовать удаленный доступ после выхода из системы. Если вы сделали это по ошибке, можно использовать панель управления, чтобы включить удаленный доступ через IPv4.

- При отключении IPv4 также отключаются lpr, ftp, rsh, diprint, web, snmp, ssl, ipp, http, bonjour, wsdev и sftp.

`msh> set ipv6 {up|down}`

- Если отключить IPv6, не удастся использовать удаленный доступ после выхода из системы. Если вы сделали это по ошибке, можно использовать панель управления, чтобы включить удаленный доступ через IPv6.

- Отключение IPv6 также отключает lpr6, ftp6, rsh6, diprint6, ssl6, ipp6, http6, bonjour6, wsdev6 и sftp6.

`msh> set ipsec {up|down}`

`msh> set netware {up|down}`

- Данная команда доступна только при наличии установленной программы NetWare.

`msh> set smb {up|down}`

`msh> set lpr {up|down}`

`msh> set lpr6 {up|down}`

`msh> set ftp {up|down}`

`msh> set ftp6 {up|down}`

`msh> set rsh {up|down}`

`msh> set rsh6 {up|down}`

`msh> set diprint {up|down}`

`msh> set diprint6 {up|down}`

`msh> set web {up|down}`

`msh> set snmp {up|down}`

`msh> set ssl {up|down}`

`msh> set ssl6 {up|down}`

- Если функция Secured Sockets Layer (SSL, протокол шифрования) недоступна для принтера, вы не можете использовать функцию при ее включении.

`msh> set nrs {up|down}`

`msh> set rfu {up|down}`

`msh> set rfu6 {up|down}`

`msh> set ipp {up|down}`

`msh> set ipp6 {up|down}`

`msh> set http {up|down}`

`msh> set http6 {up|down}`

`msh> set bonjour {up|down}`

`msh> set bonjour6 {up|down}`

`msh> set ssh {up|down}`

`msh> set ssdp {up|down}`

`msh> set nbt {up|down}`

`msh> set sftp {up|down}`

`msh> set sftp6 {up|down}`

`msh> set wsdev {up|down}`

`msh> set wsdev6 {up|down}`

- Если одновременно активированы "wsdev" и "wsdev6", оба значения будут показываться как "up" на экране отображения информации о протоколе, но оба используют IPv4 для WSD (устройство), WSD (принтер) и WSD (сканер).

`msh> set wsprn {up|down}`

`msh> set wsscn {up|down}`

`msh> set rhpp {up|down}`

`msh> set rhpp6 {up|down}`

`msh> set lltd {up|down}`

`msh> set pictbridge {up|down}`