| РуководстваСодержаниеПред.След. |

# Использование telnet

Следуйте процедуре, указанной ниже, чтобы использовать telnet.

- Для выполнения удаленного обслуживания, в системе одновременно может быть зарегистрирован только один пользователь.

- При использовании Windows Vista/7 необходимо заранее включить сервер и клиента telnet.

1. Чтобы запустить telnet, используйте IP-адрес или имя узла аппарата.

   `% telnet "IP address"`

   Например, если IP-адрес аппарата "192.168.15.16", введите его следующим образом:

   `% telnet 192.168.15.16`

2. Введите ваше имя пользователя и пароль.

   Для получения дополнительной информации об имени пользователя для входа в систему и пароле обратитесь к системному администратору.

3. Введите команду.

4. Выйдите из telnet.

   `msh> logout`

   Появится сообщение с запросом подтверждения сохранения изменений.

5. Введите "yes" для сохранения изменений, а затем нажмите на клавишу [Enter].

   Если вы не хотите сохранять изменения, введите "no", а затем нажмите на клавишу [Enter]. Для выполнения дальнейших изменений введите "return" в командной строке, а затем нажмите на клавишу [Enter].

- Если появится сообщение "Can not write NVRAM information", изменения не сохранятся. Выполните указанную выше процедуру.

- Если изменения сохраняются, то плата сетевого интерфейса автоматически производит новую установку с этими изменениями.

- При изменении настройки платы сетевого интерфейса вывод задания печати на принтер будет продолжен. Однако, задания печати, находящиеся в очереди, будут отменены.