| РуководстваСодержаниеПред.След. |

# Установка виртуального принтера

Используйте эту процедуру для добавления виртуального принтера.

- Для установки виртуального принтера необходимо обладать правами администратора. Войдите в систему под учетной записью администратора.

- Доступны следующие протоколы виртуального принтера: "TCP/IP (Не указанный, Обычный)", "TCP/IP (Не указанный, Приоритет)", "TCP/IP (DIPRINT)", "TCP/IP (RHPP)" и "NetWare".

1. Войдите в систему Web Image Monitor как администратор.

   Дополнительные сведения об использовании имен пользователей и паролей см. в разделе "Использование Web Image Monitor", Руководство по управлению сетью и системным параметрам.

2. В области меню щелкните [Конфигурация], а затем [Настройки виртуального принтера] в категории "Принтер".

   Появится список доступных вирутальных принтеров.

3. Щелкните [Добавить].

   Появится экран для добавления виртуальных принтеров.

4. В поле [Имя виртуального принтера] введите имя для нового принтера, а затем выберите протокол в списке [Протокол].

5. Щелкните [OK].

   При этом будет добавлен виртуальный принтер.

- При выборе параметра [NetWare] в списке [Протокол] нельзя указать имя виртуального принтера.

- Имя виртуального принтера может содержать до 47 символов.

- Можно добавить до 50 виртуальных принтеров. После добавления 51 виртуальных принтеров кнопка [Добавить] не будет отображаться.