РуководстваСодержаниеПред.След.
Настройки

# Настройка IEEE 802.1X

IEEE 802.1X можно настроить в режиме администратора приложения Web Image Monitor. Вы можете выбрать четыре метода аутентификации EAP: EAP-TLS, LEAP, EAP-TTLS и PEAP. Заметьте, что метод аутентификации EAP имеет различные настройки конфигурации и процедуры аутентификации.

Виды и требования сертификатов сводятся к следующему:

Типы EAP, требующие "Сертификата сайта"

EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP (необходимо, кроме LEAP)

Типы EAP, требующие "Сертификата сайта" и "Сертификата устройства"

EAP-TLS, PEAP (Фаза 2 только для TLS)

Если необходим какой-либо сертификат, сконфигурируйте все настройки после установки сертификата.

См. также

Установка сертификата сайта
Установка сертификата устройства
Параметры IEEE 802.1X для Ethernet
Настройка параметров IEEE 802.1X для беспроводной ЛВС