РуководстваСодержаниеПред.След.
Настройки

# Для пользователей типа 3 и 4

В данном разделе описываются технические характеристики для основного блока 3 и 4.

Конфигурация:

Настольный

Тип светочувствительности:

Фотобарабан

Сканирование оригинала:

Одномерная система непрерывного сканирования матрицей CCD

Процесс копирования:

Сканирование лазерным лучом и электрофотографическая печать

Проявка:

Сухая двухкомпонентная система проявки по методу магнитной кисти

Термозакрепление:

Закрепление при помощи индукционного нагрева (IH)

Разрешение:

- Сканирование оригиналов: 600 т/д

- Копирование: 600 т/д

- Печать: 200 т/д, 300 т/д, 400 т/д, 600 т/д, 1200 т/д

Стекло экспонирования:

Экспонирование неподвижного оригинала

Исходное положение оригинала:

Задний левый угол

Время прогрева (23°C (73°F), номинальное напряжение):

- Тип 3: 22 секунд

- Тип 4: 36 секунд

Оригиналы:

Листы/книги/предметы

Максимальный размер оригинала:

A3, 11 × 17

Формат бумаги:

- Лоток 1:

  A4, 81/2 × 11, A5, B5 JIS

- Лоток 2:

  A3, A4, A5, B4 JIS, B5 JIS,

  11 × 17, 81/2 × 14, 81/2 × 13, 81/2 × 11, 81/4 × 14, 81/4 × 13, 8 × 13, 8 × 10, 71/4 × 101/2,

  8K, 16K, 11 × 15, 10 × 14, 41/8 × 91/2, C5 Env

- Лоток 2 (нестандартный размер):

  По вертикали: 182,0 297,0 мм (7,17 11,69 дюйма)

  По горизонтали: 148,0 432,0 мм (5,83 17,00 дюймов)

- Обходной лоток:

  A3, A4, A5, A6, B4 JIS, B5 JIS, B6 JIS,

  11 × 17, 81/2 × 14, 81/2 × 13, 81/2 × 11, 81/4 × 14, 81/4 × 13, 8 × 13, 8 × 10, 71/4 × 101/2, 51/2 × 81/2,

  41/8 × 91/2, 37/8 × 71/2, C5 Env, C6 Env, DL Env, 8K, 16K, 12 × 18, 11 × 15, 10 × 14

- Обходной лоток (нестандартный размер):

  По вертикали: 90,0 305,0 мм (3,55 12,00 дюймов)

  По горизонтали: 148,0 600,0 мм (5,83 23,62 дюйма)

- Двусторонняя печать:

  A3, A4, A5, A6, B4 JIS, B5 JIS, B6 JIS,

  11 × 17, 81/2 × 14, 81/2 × 13, 81/2 × 11, 81/4 × 14, 81/4 × 13, 8 × 13, 8 × 10, 71/4 × 101/2,

  8K, 16K, 11 × 15, 10 × 14

Плотность бумаги:

- Лотки для бумаги: 60 256 г/м2 (16 фунтов пачка 140 фунтов указатели)

- Обходной лоток: 60 300 г/м2 (16 фунтов пачка 110 фунтов обложки)

- Двусторонняя печать: 60 169 г/м2 (16 фунтов пачка 90 фунтов указатели)

Подробную информацию и рекомендации по использованию плотной бумаги см. в разделе "Толстая бумага".

Нерепродуцируемая область (копировальный аппарат):

- Передний край: 2,7 5,7 мм (0,11 0,23 дюйма)

- Задний край: 0,5 6,0 мм (0,02 0,24 дюйма) (3,0 6,0 мм (0,12 0,24 дюйма) в дуплексном режиме)

- Левый и правый края: 0,5 4,0 мм (0,02 0,16 дюйма)

Время выхода первой копии/отпечатка:

- Тип 3:

  - Полноцветная: 5,9 секунд

  - Черно-белая: 3,7 секунд

- Тип 4:

  - Полноцветная: 5,0 секунд

  - Черно-белая: 3,1 секунд

(A4, 81/2 × 11, 100% воспроизведение, подача из лотка 1, на стекло экспонирования)

Скорость копирования/печати (Полноцветн./Черно-белая):

- Тип 3: 45 листов/мин (A4, 81/2 × 11)

- Тип 4: 55 листов/мин (A4, 81/2 × 11)

Масштаб репродуцирования:

- Заданные масштабы репродуцирования:

  - Увеличение: 400%, 200%, 141%, 122%, 115%

  - Полный размер: 100%

  - Уменьшение: 93%, 82%, 75%, 71%, 65%, 50%, 25%

- Масштабирование: от 25 до 400% с шагом 1%

Максимальное число копий в режиме непрерывного копирования:

999 листов

Объем бумаги (80 г/м2, 20 фунтов высокосортная):

- Лотки 1, 2: 550 листов

- Обходной лоток: 100 листов

Источник питания:

220 240 В, 50/60 Гц, 8 А

Подключайте шнур электропитания только к источнику питанию, указанному выше. Сведения об источнике питания см. в разделе "Источник питания".

Потребляемая мощность:

- Модели, которые можно оборудовать дополнительным реверсивным АПД или крышкой стекла экспонирования:

  - Только главный модуль

    | Тип 3 | Тип 4
    --- | --- | ---
    Ожидание | Около 181 Вт | Около 181 Вт
    Во время печати | Около 965 Вт | Около 1 069 Вт
    Максимум | Около 1,7 кВт | Около 1,7 кВт

  - Вся система

    | Тип 3 | Тип 4
    --- | --- | ---
    Максимум | Около 1,7 кВт | Около 1,7 кВт

    Устройство в полной комплектации состоит из главного модуля, реверсивного АПД, внутреннего лотка 2 (односекционный лоток), нижних лотков для бумаги, лотка большой емкости (ЛБЕ), переходного модуля и финишера-брошюровщика Booklet Finisher SR3020.

- Модели, оборудованные АПД с технологией однопроходного двустороннего сканирования:

  - Только главный модуль

    | Тип 3 | Тип 4
    --- | --- | ---
    Ожидание | Около 190 Вт | Около 190 Вт
    Во время печати | Около 982 Вт | Около 1 069 Вт
    Максимум | Около 1,7 кВт | Около 1,7 кВт

  - Вся система

    | Тип 3 | Тип 4
    --- | --- | ---
    Максимум | Около 1,7 кВт | Около 1,7 кВт

    Устройство в полной комплектации состоит из главного модуля, внутреннего лотка 2 (односекционный лоток), нижних лотков для бумаги, лотка большой емкости (ЛБЕ), переходного модуля и финишера-брошюровщика Booklet Finisher SR3020.

Габариты:

- Модели, которые можно оборудовать дополнительным реверсивным АПД или крышкой стекла экспонирования (Ш х Г х В до стекла экспонирования): 670 × 677 × 760 мм (26,4 × 26,7 × 30,0 дюймов)

- Модели, оборудованные АПД с технологией однопроходного двустороннего сканирования (Ш × Г × В до АПД с технологией однопроходного двустороннего сканирования): 670 × 677 × 930 мм (26,4 × 26,7 × 36,6 дюймов)

Свободное пространство для основного устройства (Ш × Г):

1 065 × 677 мм (42,0 × 26,7 дюймов)

Излучение шума:

- Уровень звуковой мощности:

  - Только главный модуль

    | Тип 3 | Тип 4
    --- | --- | ---
    Ожидание | Менее 39,2 дБ(A) | Менее 40,0 дБ(A)
    Копирование | Менее 65,7 дБ(A) | Менее 67,3 дБ(A)

  - Вся система

    | Тип 3 | Тип 4
    --- | --- | ---
    Ожидание | Менее 39,5 дБ(A) | Менее 39,7 дБ(A)
    Копирование | Менее 72,7 дБ(A) | Менее 73,6 дБ(A)

- Уровень звукового давления:

  - Только главный модуль

    | Тип 3 | Тип 4
    --- | --- | ---
    Ожидание | Менее 28,6 дБ(A) | Менее 27,7 дБ(A)
    Копирование | Менее 53,2 дБ(A) | Менее 54,5 дБ(A)

  - Вся система

    | Тип 3 | Тип 4
    --- | --- | ---
    Ожидание | Менее 27,2 дБ(A) | Менее 27,5 дБ(A)
    Копирование | Менее 58,2 дБ(A) | Менее 59,1 дБ(A)

    - Уровни звуковой мощности и звукового давления являются значениями, измеряемыми в соответствии со стандартом ISO 7779.

    - Уровни звукового давления измеряются с позиции оператора, стоящего рядом с аппаратом.

    - Устройство в полной комплектации для моделей, оборудованных опциональным реверсивным АПД или крышкой стекла экспонирования, состоит из главного модуля, реверсивного АПД, внутреннего лотка 2 (односекционный лоток), нижних лотков для бумаги, лотка большой емкости (ЛБЕ), переходного модуля и финишера-брошюровщика Booklet Finisher SR3020.

    - Устройство в полной комплектации для моделей, оборудованных АПД с технологией однопроходного двустороннего сканирования, состоит из главного модуля, внутреннего лотка 2 (односекционный лоток), нижних лотков для бумаги, лотка большой емкости (ЛБЕ), переходного модуля и финишера-брошюровщика Booklet Finisher SR3020.

Вес:

- Модели, которые можно оборудовать дополнительным АПД или крышкой стекла экспонирования: около 110 кг (242,6 фунта)

- Модели, оборудованные АПД с технологией однопроходного двустороннего сканирования: около 133 кг (293,3 фунта)

- Толстая бумага

- Подача питания