| РуководстваСодержаниеПред.След. |

# Информация системного журнала

Для отображения информации системного журнал используйте следующую команду:

- UNIX: Используйте параметр "syslog" и команды "rsh", "rcp", "ftp" и "sftp". "rsh" и "rcp" не могут использоваться в среде Windows.

- telnet: Используйте команду "syslog".

Сообщение | Проблема и решения
--- | ---
Access to NetWare server <имя файл-сервера> denied. Either there is no account for this print server on the NetWare server on password was incorrect. | Не удалось войти на файл-сервер, когда сервер печати был подключен к сети. Проверьте, что сервер печати зарегистрирован в поле <имя файл-сервера>. Если для сервера печати указан пароль, то удалите его.
account is unavailable: same account name be used. | Учетная запись пользователя выключена. Это может быть из-за того, что ее имя совпадает с именем в учетной записи администратора.
account is unavailable: The authentication password is not set up. | Учетная запись пользователя выключена. Это может быть из-за того, что не установлен пароль аутентификации, и установлена только учетная запись шифрования.
account is unavailable: encryption is impossible. | Шифрование невозможно и учетная запись выключается. Это может быть вызвано тем, что: Не установлена опция безопасности. Не был указан пароль шифрования.
add_sess_IPv4: bad trap addr: <IPv4 адрес>, community: <имя сообщества> | IPv4-адрес (0.0.0.0.) недоступен, если типом группового доступа является TRAP. Укажите IPv4-адрес хоста для TRAP адресата.
add_sess_IPv6: bad trap addr: <IPv6 адрес>, community: <имя сообщества> | IPv6-адрес [::] недоступен, если типом группового доступа является TRAP. Укажите IPv6-адрес узла для пункта назначения TRAP.
add_sess_IPv4: community <имя сообщества> already defined. | Это имя сообщества уже существует. Используйте другое имя сообщества.
add_sess_IPv6: community <имя сообщества> already defined. | Это имя сообщества уже существует. Используйте другое имя сообщества.
add_sess_IPX: bad trap addr: <Адрес IPX> community <имя сообщества> | IPX-адрес (00:00:00:00:00:00) недоступен, если типом группового доступа является TRAP. Укажите IPX-адрес узла для пункта назначения TRAP.
add_sess_IPX: community <групповое им> already defined. | Это имя сообщества уже существует. Используйте другое имя сообщества.
adjust time server <имя сервера NTP> offset: xx sec. | ncsd сообщает о синхронизации сервера NTP, а также, установлены ли часы системного времени. Сервер NTP: имя сервера NTP смещение: задержка в секундах (уменьшите число, если время указано вперед)
Attach FileServer=<файловый сервер> | Соединение с сервером файлов было установлено как к ближайшему серверу.
Attach to print queue <имя очереди печати> | Система подключается к очереди печати, когда сервер печати подключается к сети.
authenticated | Запрашивающее устройство идентифицировано. Аутентификация прошла успешно. В случае успешной аутентификации по окончании этой процедуры всегда отображается данное сообщение.
authenticating | Запрашивающее устройство проходит аутентификацию с помощью точки доступа (EAP или WPA).
authentication mode mismatch | Режим аутентификации точки доступа отличается от режима аутентификации запрашивающего устройства. Используйте один и тот же режим аутентификации между точкой доступа и запрашивающим устройством.
centrod is disabled. | Не удалось установить параллельное соединение. Включите функцию centrod в настройках режима безопасности.
child process exec error! (имя процесса) | Сетевой сервис не запускается. Выключите, а затем включите аппарат. Если это не помогает, обратитесь к вашему представителю сервиса или торговому агенту.
cipher suite mismatch | Одновещательная/широковещательная последовательность (TKIP/AES/WEP) точки доступа отличается от последовательности, которая используется запрашивающим устройством.
client EAP method rejected | Режим аутентификации точки доступа отличается от режима аутентификации запрашивающего устройства. Используйте один и тот же режим аутентификации между точкой доступа и запрашивающим устройством.
client password rejected | Пароль клиента отвергается. Проверьте пароль клиента.
client TLS certificate rejected | Сертификат TLS клиента был отвергнут. Проверьте сертификат.
Connected DHCP server <адрес сервера DHCP> | IP-адрес успешно получен с сервера DHCP.
Connected DHCPv6 server <IPv6-адрес> | IP-адрес успешно получен от сервера DHCPv6.
connecting | Запрашивающее устройство устанавливает подключение к беспроводной локальной сети с точкой доступа.
connection from <IP-адрес> | Пользователь зарегистрировался с хоста <IP-адрес>.
Could not attach to FileServer <номер ошибки> | Не удалось установить соединение с файл-сервером, когда удаленный принтер подключился к сети. Файл-сервер отклонил подключение по неизвестной причине. Проверьте конфигурацию файл-сервера.
Could not attach to PServer <сервер печати> | Не удалось установить соединение с сервером печати, когда удаленный принтер был включен. Сервер печати отверг соединение. Проверьте конфигурацию сервера печати.
Current Interface Speed: xxx Mbps | Скорость в сети (10Мб/с, 100 Мб/с или 1Гб/с).
Current IP address (<текущий IP-адрес>) | Данный IP-адрес <текущий IP-адрес> был получен с сервера DHCP.
Current IPX address <адрес IPX> | Текущий IP-адрес - <IPX-адрес>.
dpsd is disabled. | Соединение с помощью PictBridge недоступно, так как в режиме безопасности функция PictBridge отключена. Включите PictBridge в режиме безопасности.
DHCP lease time expired. | Срок аренды DHCP закончился. Опять выполните поиск DHCP. Используемый вами IP-адрес более недоступен.
DHCP server not found. | Сервер DHCP не найден. Убедитесь, что сервер DHCP находится в сети.
DHCPv6 server not found. | Сервер DHCPv6 не обнаружен. Убедитесь, что сервер DHCPv6 находится в сети.
disconnected | Запрашивающее устройство не подключено.
Duplicate IP=<IP-адрес>(from <MAC-адрес>). | Использован конфликтующий IPv4- или IPv6-адрес. Каждый IPv4- или IPv6-адрес должен быть уникальным. Проверьте адрес устройства в поле [MAC-адрес].
Established SPX Connection with PServer , (RPSocket=<номер разъема>, connID=<ID соединения>) | Связь с сервером печати установлена, когда удаленный принтер отключился от сети.
exiting | Сервис LPD закончил работу, и система завершает процесс.
Exit pserver | (В режиме сервера печати) Функция сервера печати отключена, поскольку не настроены необходимые параметры сервера печати.
Frametype=<имя типа фрейма> | Указанное имя типа фрейма <имя типа фрейма> предназначено для использования NetWare.
httpd start. | Запущена служба httpd.
IEEE 802.11 Card does NOT support WPA . | Установлена беспроводная плата, которая не поддерживает WPA. Установите беспроводную плату, которая поддерживает WPA.
IEEE 802.11 Card Firmware REV.<версия> | Отображение номера версии 802.11 аппаратного обеспечения.
IEEE 802.11 current channel <номер канала> | Отображение номера текущего канала активной беспроводной платы (в режимах ad hoc и инфраструктуры).
IEEE 802.11 MAC Address = <MAC-адрес> | Отображение MAC-адреса беспроводного интерфейса.
IEEE 802.11 SSID <ssid> (AP MAC Address <MAC-адрес>) | MAC-адрес и SSID точки доступа подключены в режиме инфраструктуры.
IEEE 802.11 <режим соединения> mode | Отображение режима связи IEEE 802.11.
(IKE phase-1) mismatched authentication type: local=<тип аутентификации 1> remote=<тип аутентификации 2> | В данном аппарате <аутентификация типа 1> в фазе 1 протокола IKE не соответствует <аутентификации типа 2> узла связи, Убедитесь, что тип аутентификации ISAKMP SA данного аппарата соответствует типу аутентификации узла связи.
(IKE phase-1) mismatched encryption type: local=<алгоритм шифрования 1> remote=<алгоритм шифрования 2> | <алгоритм шифрования 1> группы ISAKMP SA Oakley данного аппарата в фазе 1 IKE не совпадает с < алгоритм шифрования 2> группы ISAKMP SA Oakley узла связи. Убедитесь, что группа ISAKMP SA Oakley аппарата и узла связи совпадают.
(IKE phase-1) mismatched DH group: local=<Номер DH-группы 1> remote=<Номер DH-группы 2> | <номер DH-группы 1> группы ISAKMP SA Oakley данного аппарата в фазе IKE 1 не совпадает с <номер DH-группы 2> группы ISAKMP SA Oakley узла связи. Убедитесь, что группа ISAKMP SA Oakley данного аппарата и узла связи совпадают.
(IKE phase-1) mismatched hash type: local=<алгоритм хеширования 1> remote=<алгоритм хеширования 2> | <алгоритм хеширования 1> ISAKMP SA данного аппарата в фазе 1 IKE не совпадает с <алгоритм хеширования 2> ISAKMP SA узла связи. Убедитесь, что алгоритм хеширования ISAKMP SA данного аппарата и узла связи совпадают.
IKE [% s] is disable, set PSK text. | Указанная запись IKE недействительна. Введите текст PSK.
inetd start. | Запущен сервис inetd.
Interface (имя интерфейса): Duplicate IP Address (<IP-адрес>). | Был использован тот же самый IP (IPv4 или IPv6) адрес. Каждый IP-адрес должен являться уникальным. Проверьте адрес устройства, указанный в поле [IP address].
<Имя интерфейса> card removed | Интерфейс под управлением запрашивающего устройства был удален.
<Имя интерфейса> interface down | Интерфейс под управлением запрашивающего устройства отключен или его не удается подключиться к точке доступа.
<Имя интерфейса> interface up | Интерфейс под управлением запрашивающего устройства включен или подключен к точке доступа.
< Интерфейс > started with IP: < IP-адрес > | IP-адрес (адрес IPv4 или IPv6) был установлен для интерфейса и находится в рабочем состоянии.
< Интерфейс >: Subnet overlap. | Этот IP-адрес (IPv4 или IPv6 адрес) и маска подсети используются с другим устройством.
IPP cancel -job: permission denied. | Задание из буфера было отменено из-за ошибки или по требованию пользователя.
IPP job canceled. jobid=%d. | Задание из буфера было отменено из-за ошибки или по требованию пользователя.
job canceled. jobid=< ИД задания на печать >. | Задание из буфера было отменено из-за ошибки или по требованию пользователя.
LEAP challenge to access point failed | Не удалось выполнить вызов LEAP к точке доступа.
LeaseTime=<срок аренды>(sec), RenewTime=<обновить время>(sec). | Время аренды ресурса, полученное с сервера DHCP, отображается в поле [Срок аренды] в секундах. Обновленное время отображается в поле [Время обновления] в секундах.
Login to fileserver <имя файл-сервера> (<IPX|IP>), <NDS|BINDERY> | Когда сервер печати был подключен к сети, система вошла на <файл-сервер> в режиме NDS или BINDERY. Используемый протокол передачи также отображается.
Manual [%s] is disable, set authentication key. | Указанная ручная запись SA недействительна. Задайте ключ аутентификации.
Manual [%s] is disable, set encryption key. | Указанная ручная запись SA недействительна. Задайте ключ аутентификации.
Memory allocate error. | Не удается получить данные. Отсоедините кабель USB и присоедините снова.
MIC failure TKIP counter measures started | Запрашивающим устройством, использующим TKIP, обнаружено два случая несанкционированных действий в течение 60 секунд и начаты ответные действия.
MIC failure TKIP counter measures stopped | Ответные действия были приостановлены после 60 секунд (так как запрашивающим устройством, использующим TKIP, были начаты ответные действия против несанкционированных действий).
Name registration failed. name=<имя NetBIOS> | Регистрация имени <имя NetBIOS> не выполнена. Измените имя на другое имя NetBIOS.
Name registration success in Broadcast name=<имя NetBIOS> | Регистрация имени при трансляции имени <имя NetBIOS> выполнена успешно.
Name registration success . WINS server=<адрес сервера WINS> NetBIOS Name=<имя NetBIOS> | Регистрация имени <имя NetBIOS> по <адрес сервера WINS> прошла успешно.
nbtd start. | Запущена служба nbtd (NetBIOS по TCP/IP Daemon).
npriter start. (NetWare) | (В режиме удаленного принтера) Запущен сервис NetWare.
no RADIUS/authentication server | Запрашивающим устройством получен отчет о сообщении, что не удается обнаружить используемый сервер RADIUS.
no smart card detected on device | Выбран PEAP/GTC (Generic Token Card), однако не удается обнаружить смарт-карту.
no SSID in scan result | Сеть с указанным SSID не обнаружена. Возможно, указанный SSID недоступен или сигнал от точки доступа/многоканального маршрутизатора слаб.
no WPA information element in probe response, rescanning | Нет информации WPA на отклик тестирования SSID точки доступа, которую необходимо использовать. Запрашивающее устройство выполняет повторный поиск.
nwstart start. (NetWare) | Сервер настройки стековой памяти протоколов NetWare запущен.
Open log file <имя файла> | Указанный файл журнала был открыт, когда сервер печати подключился к сети.
permission denied. | Во время отмены задания после проверки имени пользователя и хост-адреса было обнаружено, что у пользователя нет достаточных полномочий. (Это не относится к основным полномочиям).
Printer <имя принтера> has no queue | Очередь печати не назначена принтеру, когда сервер печати был подключен к сети. Назначьте очередь печати принтеру, используя учетную запись администратора NetWare, и потом перезапустите принтер.
Printer queue <имя очереди на печать> cannot be serviced by printer 0, <имя сервера печати> | Очередь печати не может быть установлена, когда сервер печати подключен к сети. Убедитесь в том, что очередь печати существует на указанном файл-сервере.
Print server <имя сервера печати> has no printer | Принтер не назначен серверу печати, когда сервер печати был подключен к сети. Используйте учетную запись администратора NetWare для назначения принтера, потом перезапустите принтер.
print sessions full | Дальнейшие задания печати не могут быть приняты. Немного подождите, прежде чем отправлять следующие задания на печать.
pserver start. (NetWare) | Служба NetWare запущена в режиме сервера печати во время работы сервера печати.
Required file server (<имя файлового сервера>) not found | Не удалось найти требуемый файл-сервер <имя файл-сервера>.
restarted. | LPD запущен.
sap enable. saptype=<тип SAP>, sapname=<имя SAP> | Функция SAP запущена. Пакет SAP выпущен для объявления сервиса таблицы SAP на сервере NetWare.
server certificate invalid | Идентификация сервера выключена. Проверьте аутентификацию сервера.
server identity invalid | Идентификация сервера выключена. Проверьте аутентификацию сервера.
server not trusted | Серверу RADIUS не следует доверять.
session_IPv4 <имя сообщества> not defined. | Требуемое имя сообщества не определено.
session_IPv6 <имя сообщества> not defined. | Требуемое имя сообщества не определено.
session_IPX <имя сообщества> not defined. | Требуемое имя сообщества не определено.
Set context to <контекстное имя NDS> | Контекстное имя NDS <контекстное имя NDS> установлено.
shutdown signal received. network service rebooting... | Сервис smbd запущен.
smbd start. (NetBIOS) | SMBD (Server Message Block Daemon) запущен.
SMTPC: failed to get smtp server ip-address. | IP-адрес сервера SMTP не может быть получен. Это может быть вызвано тем, что: Указанный сервер DNS не мог быть найден. Соединение с сетью не установлено. Указанный сервер DNS не мог быть найден. Был указан неправильный сервер DNS. Указанный IP-адрес сервера SMTP не мог быть найден в сервере DNS.
SMTPC: failed to connect smtp server. timeout. | Соединение с сервером SMTP закончилось неудачей в связи с таймаутом. Это могло произойти по причине неправильного имени указанного сервера SMTP или из-за того, что не было установлено соединения с сетью, или из-за неправильной конфигурации, в результате чего нет ответа с сервера SMTP. Проверьте имя сервера SMTP или соединение с сетью и конфигурацию.
SMTPC: refused connect by smtp server. | Соединение с сервером SMTP отвергнуто. Это могло произойти из-за того, что был указан сервер, не являющийся сервером SMTP, или неверен указанный номер порта сервера SMTP. Проверьте имя сервера SMTP, номер порта или номер порта сервера SMTP.
SMTPC: no smtp server. connection close. | Соединение с сервером SMTP закончилось неудачей из-за отсутствия ответа от SMTP. Это могло произойти из-за того, что был указан сервер, не являющийся сервером SMTP, или неверен указанный номер порта сервера SMTP. Проверьте имя сервера SMTP, номер порта или номер порта сервера SMTP.
SMTPC: failed to connect smtp server. | Соединение с сервером SMTP не удалось. Это могло произойти из-за того, что не было установлено соединение с сетью, или из-за неправильной конфигурации, в результате чего нет ответа с сервера SMTP, или из-за неправильно указанного имени сервера SMTP, или потому, что IP-адрес сервера SMTP не мог быть найден в сервере DNS, или сервер отличается от указанного сервера SMTP, или неверен указанный номер порта сервера SMTP. Проверьте IP-адрес сервера DNS и IP-адрес сервера SMTP, или имя сервера SMTP и номер порта SMTP, или SMTP-номер порта сервера SMTP, или соединение с сетью и конфигурацию.
SMTPC: username or password wasn't correct. [код ответа] (информация) | Соединение с сервером SMTP закончилось неудачей, из-за того, что неверно указанно имя пользователя SMTP, или неверен указанный пароль SMTP. Проверьте имя пользователя SMTP и пароль.
Snmp over IPv4 is ready. | Связь через IPv4 с snmp существует.
Snmp over IPv6 is ready. | Связь через IPv6 с snmp существует.
Snmp over IPX is ready. | Связь через IPX с snmp существует.
Snmpd Start. | Команда snmpd запущена. Это сообщение отображается только при включении питания.
started. | Сервис прямой печати запущен.
started. | Сервис IKE запущен.
Started. | Функция (rendezvous) bonjour запущена.
stopped | Запрашивающее устройство только что остановилось.
success key received | Запрашивающим устройством получен ключ успеха EAP.
success but invalid key | Запрашивающим устройством получено сообщение о том, что аутентификация EAP пройдена успешно, но ключ EAPOL был неверным.
supplicant started | Запрашивающее устройство только что остановилось.
supplicant unbound | Запрашивающее устройство не подключено к отделенной точке доступа.
terminated. | Служба IKE остновила работу, так как не существует конфигураций для ручных функций SA и IKE.
Terminated. | Функция bonjour (рандеву) выключена.
There is problem in dhcp server operation. | Проблема с сервером DHCP. Если в сети работает несколько серверов DHCP, проверьте, что каждому аппарату ими назначается уникальный IP-адрес.
The print server received error <номер ошибки> during attempt to log in to the network. Было отказано в доступе к сети. Verify that the print server name and password are correct . | Не удалось войти на файл-сервер, когда сервер печати был подключен к сети. Сервер печати не зарегистрирован или указан пароль. Зарегистрируете сервер печати без указания пароля.
too many pictures. | Не удалось выполнить печать PictBridge, так как за одну транзакцию печати отсылается слишком много изображений. Уменьшите количество изображений в одной транзакции печати.
trap account is unavailable. | v3Trap не мог быть послан. Возможно, учетная запись адресата Trap отличается от учетной записи, указанной аппаратом.
unauthenticated | Аутентификация не пройдена. Запрашивающему устройству отказано в доступе к точке доступа или не пройдена аутентификация.
Updated (имя опции) (значение) via DHCPv6 Server | Параметр, полученный от сервера DHCP, был обновлен.
usbd is disabled. | Устройство Plug-and-Play недоступно, поскольку аппарат находится в режиме безопасности. Включите USBD в режиме безопасности.
waiting for keys | Запрашивающее устройство ожидает ключ сессии.
WINS name registration: No response to server (WINS server address) | Не был получен ответ от сервера WINS. Проверьте правильность ввода адреса сервера WINS. Также поверьте, функционирует ли сервер WINS надлежащим образом.
WINS wrong scopeID=<scope ID> | Недействительный код области. Используйте действительный код области.
write error occurred. (diskfull) | Во время записи буферного файла возникла ошибка "diskfull" (диск переполнен). Дождитесь завершения текущего задания на печать, после этого освободится дополнительное место на жестком диске. Распечатаются только те страницы, которые уже были в спуле при появлении ошибки.
write error occurred. (fatal) | Во время записи буферного файла возникла ошибка "fatal" (критическая). Дождитесь завершения текущего задания на печать, после этого освободится дополнительное место на жестком диске. Распечатаются только те страницы, которые уже были в спуле при появлении ошибки.
WSD (Device) started. | WSD (устройство) запущен.
WSD (Printer) started. | WSD (принтер) запущен.
WSD (Scanner) started. | Запущен WSD (сканер).

- Подробную информацию о командах и параметрах UNIX см. в руководстве UNIX Supplement.