| РуководстваСодержаниеПред.След. |

# Несовместмые оригиналы для устройства автоматической подачи документов

Размещение в устройстве АПД оригиналов неподходящего типа может привести к замятию бумаги или появлению черных линий, а также к порче оригиналов.

Во избежание этого устанавливайте следующие типы оригиналов на стекло экспонирования.

- Оригиналы, отличные от указанных в разделе "Форматы и плотность рекомендуемых оригиналов"

- Сшитые или скрепленные скрепками оригиналы;

- Перфорированные или порванные оригиналы

- Скрученные, сложенные или помятые оригиналы

- Склееные оригиналы

- Оригиналы с клейкой лентой, с налипшим на них клеем

- Оригиналы с покрытием любого типа, например, термобумага для факсов, бумага для художественных работ, алюминиевая фольга, копировальная бумага или электропроводящая бумага

- Оригиналы с перфорированными строками

- Оригиналы с индексными выступами, ярлыками или другими выступающими частями

- Оригиналы, склонные к слипанию, например, калька

- Тонкие или очень гибкие оригиналы

- Оригиналы на плотной бумаге, например, почтовые открытки

- Переплетенные оригиналы, например, книги

- Прозрачные оригиналы, например, OHP-пленка или калька

- Оригиналы с непросохшими чернилами или корректирующей жидкостью

- Возможно загрязнение оригинала, если он написан карандашом или аналогичным предметом.