| РуководстваСодержаниеПред.След. |

# Технические характеристики платы беспроводной сети (приобретается дополнительно)

В данном разделе приведены технические характеристики платы беспроводной сети.

Технические характеристики передачи:

- На основе стандарта IEEE 802.11a/b/g (беспроводная сеть)

- На основе стандарта IEEE 802.11b/g (беспроводная сеть)

Протокол:

TCP/IP, IPX/SPX

Скорость передачи:

Автовыбор скорости из приведенных ниже значений:

1 Мбит/с, 2 Мбит/с, 5,5 Мбит/с, 6 Мбит/с, 9 Мбит/с, 11 Мбит/с, 12Мбит/с, 18Мбит/с, 24 Мбит/с, 36 Мбит/с, 48 Мбит/с, 54 Мбит/с

Диапазон частоты (центральная частота):

- IEEE 802.11a/b/g (беспроводная сеть):

  - 2412 2472 МГц (каналы 1 13)

  - 5180 5320 МГц (каналы 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60 и 64)

- IEEE 802.11b/g (беспроводная сеть):

  - 2412 2462 Мгц (каналы 1 11)

Режим передачи:

- Специальный режим

- Режим инфраструктуры

- Поддерживается Web Image Monitor.

- В разных странах использование этого канала может различаться.