| РуководстваСодержаниеПред.След. |

# Быстрая установка

Драйверы принтера можно установить с компакт-диска, поставляемого с этим аппаратом.

При быстрой установке в сетевом окружении устанавливается драйвер принтера PCL 6, а также настраивается стандартный порт TCP/IP.

- Для установки драйверов требуется наличие прав на управление принтерами. Войдите в систему в качестве члена группы администраторов.

- При подключении с помощью USB см. "Установка драйвера принтера, использующего USB" и установите драйвер принтера.

1. Закройте все работающие приложения.

2. Вставьте компакт-диск в дисковод компакт-дисков.

   Начинается инсталляция.

3. Выберите язык интерфейса и нажмите [OK].

4. Щелкните на [Быстрая установка].

   В диалоговом окне [Лицензионное соглашение] появляется лицензионное соглашение по программному обеспечению.

5. Прочитайте лицензионное соглашение, нажмите кнопку [Я принимаю условия соглашения.], затем нажмите кнопку [Далее >].

6. В диалоговом окне [Выберите принтер] выберите требуемую модель аппарата.

   При подключении по сети TCP/IP выберите аппарат, IP-адрес которого отображается в поле [Подключить к].

   При подключении по параллельному интерфейсу выберите аппарат, порт принтера которого отображается в поле [Подключить к].

7. Щелкните [Установить].

   Если появится диалоговое окно [Установка оборудования], щелкните [Продолжить].

   Запускается установка драйвера принтера.

   Драйвер принтера PCL 6 будет установлен на языке, используемом в операционной системе.

8. Нажмите [Готово].

   Появляется сообщение о необходимости перезагрузить компьютер. Для завершения установки перезагрузите компьютер.

9. Щелкните [Выход] в первом диалоговом окне устройства по установке, а затем извлеките компакт-диск.

- Чтобы прервать процедуру быстрой установки, нажмите кнопку [Отмена] перед завершением установки.

- При некоторых параметрах операционной системы функция автоматического запуска не работает. В этом случае запустите программу "Setup.exe" из корневого каталога компакт-диска.

- Процедура быстрой установки не доступна, если не включена двусторонняя связь между аппаратом и компьютером через параллельное соединение. Дополнительные сведения об условиях двусторонней связи см. в разделе "Настройка параметров принтера".

- Установка драйвера принтера с помощью USB

- Настройка дополнительных параметров принтера