| РуководстваСодержаниеПред.След. |

# Подключение к интерфейсу Ethernet

В этом разделе описывается подключение кабеля Ethernet к интерфейсу Ethernet.

- Если выключатель основного питания включен, выключите его.

- Используйте следующие кабели Ethernet.

  - Кабель типа неэкранированная витая пара (UTP) или кабель типа экранированная витая пара (STP), а также кабель категории 5 или выше

1. Сделайте петлю 5 см (2,1 дюйма) от края кабеля Ethernet и закрепите ферритовый сердечник к петлям, как показано.

2. Убедитесь в том, что основное питание устройства выключено.

3. Подсоедините кабель интерфейса Ethernet к порту 10BASE-T/100BASE-TX.

4. Подключите другой конец кабеля интерфейса Ethernet к устройству сетевого подключения, например, концентратору.

5. Включите выключатель основного питания устройства.

   1. Индикатор (оранжевый)

      Если используется порт 100BASE-TX, индикатор горит оранжевым. Если используется порт 10BASE-T или аппарат не подключен к сети, индикатор выключен.

   2. Индикатор (зеленый)

      При работе 10BASE-T индикатор светится зеленым светом. Если используется порт 100BASE-TX или аппарат не подключен к сети, индикатор не горит.

- Подробную информацию о включении выключателя основного питания см. в руководстве "Об этом аппарате".

- Подробную информацию об установке драйвера принтера см. в Руководстве по печати.