РуководстваСодержаниеПред.След.
Настройки

# Меры предосторожности при сшивании

Формат бумаги и количество сшиваемых листов

Финишер SR790/Финишер SR3020/Финишер SR3030

Формат бумаги | Число сшиваемых листов
--- | ---
A3, B4 JIS, 11 17, 81/2 14, 81/4 14, 81/4 13, 8 13, 81/2 13, 8K, 11 15, 10 14 | 30
A4, B5 JIS, 81/2 11, 8 10, 71/4 101/2, 16K | 50

Финишер SR3000/Финишер SR3050

Формат бумаги | Число сшиваемых листов
--- | ---
A3, B4 JIS, 11 17, 81/2 14, 81/4 14, 8 13, 81/2 13, 81/4 13, 8K, 11 15, 10 14 | 30
A4, B5 JIS, 8 10, 81/2 11, 71/4 101/2, 16K | 50

Количество сшиваемых листов при сшивании брошюр

Финишер SR3000

Формат бумаги | Число сшиваемых листов
--- | ---
A3, A4, B4 JIS, B5 JIS, 11 17, 81/2 14, 81/2 11 | 10

Финишер SR3020

Формат бумаги | Число сшиваемых листов
--- | ---
A3, A4, B4 JIS, B5 JIS, 11 17, 81/2 14, 81/2 11 | 15

Число сшиваемых листов для смешанного формата

При сшивании можно смешивать различные форматы бумаги, если ширина бумаги одна и та же.

Функция сшивания буклетов недоступна для смешанных форматов бумаги.

Смешанный формат бумаги | Финишер SR790 | Финишер SR3000 | Финишер SR3020/Финишер SR3030/Финишер SR3050
--- | --- | --- | ---
A3 и A4 | 16 | 20 | 30
B4 JIS и B5 JIS | 16 | 20 | 30
11 17 and 81/2 11 | 16 | 20 | 30

Условия, при которых будет отменено сшивание.

При следующих условиях сортировка будет продолжаться, если она была задана наряду с функцией сшивания.

- Если в одном задании на печать содержатся несочетаемые друг с другом форматы бумаги.

- Если количество листов для сшивания превысило максимальное значение.

- Выбран формат бумаги, сшивание которого невозможно.

- Выбран тип бумаги, сшивание которого невозможно.

- Если параметры не отвечают требованиям сортировки.

- Если в ходе выполнения задания переполняется область записи для сортировки.

- Указаны позиции, непригодные для сшивания.

- Если имеются несовпадения между ориентацией при двусторонней печати и положением сшивания.

- Ориентация печати в режиме бланка не совпадает с позицией сшивания.

- Если бумага загружена с использованием обходного лотка.

- Если распечатывается только 1 страница.

- Если возникает событие, в результате которого аппарат печатает отчет об ошибке.

- Если выбран лоток, указанный как [Драйвер/Команда] в меню [Приоритет настроек лотка].

- При отмене сшивания появится сообщение `“Сшивание отменено.”`.

- Когда кончаются скрепки и выключена функция [Автопродолжение], появляется сообщение об ошибке. Для продолжения печати отмените функцию сшивания в сообщении об ошибке.

- При выборе сшивания или сортировки со сдвигом с установленным дополнительным финишером, бумага будет выводиться на сдвижной лоток финишера вне зависимости от выбранной настройки.

- При печати на бланках, сшивание может происходить не в заданной позиции.

- Если не удается выполнить настройку сшивания даже при установленном финишере, вероятно, в драйвере принтера заданы неправильные значения параметров. Для исправления настроек драйвера принтера см. раздел "Настройка параметров печати и бумаги для аппарата".

- Если финишер используется для выполнения задания с другими функциями (например, копирования), то печать начнется по окончании этого задания.

- При печати с использованием функции сшивания необходимо установить требуемый формат и ориентацию бумаги в драйвере принтера.

- При использовании дуплексной печати, откорректируйте позицию сшивания, так чтобы она совпадала с позицией переплета.

- В зависимости от используемого программного обеспечения настройки печати могут не сохраняться, а результат печати может отличаться от ожидаемого.

- При включении функции сшивания в параметрах драйвера принтера убедитесь, что установлен флажок [Игнорировать сортировку в приложении] в меню [Конеч.обраб.] драйвера принтера. Если этот флажок не установлен, может быть напечатано большее количество комплектов, чем планировалось.

- Когда печать возобновляется после удаления застрявшей бумаги, позиция печати может отличаться в зависимости от места застревания.

  - Если бумага застряла в дополнительном финишере, то печать будет возобновлена с верхней страницы текущих печатаемых данных или со страницы, на которой произошло замятие.

  - Если бумага застряла в аппарате, то печать будет возобновлена со страницы, на которой произошло замятие.

  - Даже если бумага застряла в аппарате, состояние ошибки не будет сброшено, пока не будет открыта и закрыта крышка финишера.

- Дополнительную информацию о дополнительных финишерах см. в руководстве Об этом аппарате.

- Для удаления замятия бумаги см. руководство Устранение неполадок.

- Настройка дополнительных параметров принтера