РуководстваСодержаниеПред.След.
Настройки

# autonet

Чтобы настроить параметры AutoNet, используйте команду "autonet".

Просмотр настроек

Следующая команда отображает текущие настройки AutoNet:

`msh> autonet`

Конфигурация

Можно конфигурировать настройки AutoNet.

`msh> autonet {on|off}`

- {on} означает "активный", а {off} означает "неактивный".

Текущее отображение конфигурации приоритета интерфейса

`msh> autonet priority`

Конфигурация приоритета интерфейса

`msh> autonet priority "interface_name"`

- Можно задать приоритет параметра интерфейса AutoNet.

- Настройки приоритета доступны, если инсталлировано несколько интерфейсов.

- Указать wlan можно только в том случае, если установлен интерфейс IEEE 802.11.

Интерфейс | Сконфигурированный интерфейс
--- | ---
ether | Интерфейс Ethernet
wlan | Интерфейс IEEE 802.11

- Если интерфейс не выбран, то текущие настройки соединения интерфейса продолжают действовать.