| РуководстваСодержаниеПред.След. |

# Проверка содержимого сканированного оригинала (предварительный просмотр перед передачей)

Функция предварительного просмотра перед передачей позволяет проверять содержимое сканированного оригинала перед его отправкой.

- Эту функцию нельзя использовать со следующими функциями:

  - Прямая передача

  - Параллельная передача из памяти

  - Без снятия трубки

  - Ручной набор

  - Прием SEP-кода

  - Когда для параметра [Сохр. файл] установлено значение [Только сохр.]

  - Передача только сохраненного файла

  - Передача файла из памяти

1. Загрузите оригинал и выберите требуемые значения параметров сканирования.

   Правильно укажите значение параметра "Ориентация ориг.". В противном случае ориентация оригинала "верх/низ" не будет правильно отображаться при предварительном просмотре.

   Подробную информацию об этом параметре см. в разделе "Выбор ориентации оригинала".

2. Нажмите на [Пред.].

3. Укажите адресата и нажмите клавишу [Пуск].

   Аппарат начинает сканирование оригинала. По окончании сканирования отображается окно предварительного просмотра.

   Если требуется отменить передачу, нажмите клавишу [Отмена].

4. Просмотрите документ в окне предварительного просмотра.

   - Нажмите [Уменьш.] или [Увелич.], чтобы уменьшить или увеличить изображение при предварительном просмотре.

   - Нажмите [] [] [] [] для прокрутки изображения при предварительном просмотре.

   - Нажмите [Переключить] в разделе "Отобразить файл" для отображения другого выбранного файла.

   - Нажмите [Переключить] в разделе "Отобразить стр." для смены отображаемой страницы.

5. Нажмите [Отпр.].

   Начинается передача.

   Чтобы отменить передачу, нажмите [Отм.отпр.].

   После передачи появляется экран режима ожидания.

- Можно выбрать функцию Просмотр перед передачей сразу после включения электропитания или при каждом нажатии кнопки [Сброс режимов]. Подробную информацию см. в разделе “Изменение функций по умолчанию на начальном дисплее факса”.

- Установка ориентации оригинала

- Изменение функций по умолчанию на первоначальном дисплее факса