РуководстваСодержаниеПред.След.
Настройки

# Оригиналы разных форматов

Можно одновременно передавать оригиналы разных форматов.

Выберите это для отдельного сканирования формата оригиналов, загруженных в АПД. Например, если вместе отправляются оригиналы форматов A3 и A4, то обычно все отправляются в формате первого оригинала. При выборе Ориг. разн. форм. аппарат выполняет сканирование и отправку каждого оригинала в соответствии с его форматом.

- Размеры оригиналов, которые можно размещать при сканировании в данном режиме: A3, B4 JIS, A4, and B5 JIS.

- При размещении оригиналов в АПД следует выровнять их задние и левые стороны относительно АПД, а затем установить направляющую документов в соответствии с наибольшим форматом.

- Так как оригиналы малого формата нельзя выровнять надлежащим образом с помощью направляющей, то сканированное изображение может быть слегка перекошено.

Нажмите [Установки сканир.].

Нажмите [Размер скан.].

Нажмите [Ориг. разн. форм.].

Нажмите [OK].

`“Автоопр.:Смеш.разм.”` появится над элементом [Установки сканир.].

Чтобы отменить функцию Ориг. разн. форм., снова нажмите клавишу [Ориг. разн. форм.] перед нажатием [OK].

- При использовании функции Ориг.разн.форм. аппарат отправляет оригиналы, используя Передачу из памяти.

- При использовании функции Ориг.разн.форм. передача с поворотом отключена.

- Можно установить аппарат на выбор функции Ориг.разн.форм. сразу после его включения или после нажатия клавиши [Сброс режимов]. См. раздел “Изменение функций по умолчанию на первоначальном дисплее факса”.

- Изменение функций по умолчанию на первоначальном дисплее факса