РуководстваСодержаниеПред.След.
Настройки

# Ввод адресата напрямую

В этом разделе описывается ввод адресата вручную.

Выберите вкладку [Указание адресата].

Отображается вкладка [Указание адресата].

Выберите тип факса в раскрывающемся меню [Тип:].

Чтобы отправить обычный факс или IP-факс, выберите [Факс]. Чтобы отправить интернет-факс, выберите [Эл.почта].

После выбора типа факса отображаются пункты, соответствующие выбранному типу.

Укажите адресата.

Укажите адресата в зависимости от выбранного типа факса следующим образом:

- При выборе значения [Факс]: введите номер факса. Чтобы отправить IP-факс, введите адресата IP-факса.

- При выборе значения [Эл.почта]: введите адрес электронной почты.

Чтобы ввести паузу в номере факса, щелкните на [Пауза]. При выборе значения [Эл.почта] в шаге 2 значение [Пауза] недоступно.

Укажите параметры в соответствии с типом факсимильной передачи.

Укажите параметры в соответствии с типом факсимильной передачи, выбранным в шаге 2, следующим образом:

- При выборе значения [Факс] выберите линию или протокол в списке [Line:].

- При выборе значения [Эл.почта] установите флажок [Do not use SMTP server], если не требуется использовать сервер SMTP.

Щелкните [Set as Destination].

Введенный адресат добавляется и отображается в поле [Список адресатов:].

Если адресат добавлен по ошибке, выберите неправильного адресата, а затем щелкните [Delete from List].

Для указания дополнительных адресатов повторите шаги с 2 по 5.

- Подробную информацию об указании адресатов см. в справке драйвера LAN-факса.

- Если при указании нескольких адресатов выбраны разные линии, то документ будет передаваться с помощью функции одновременной передачи. Подробную информацию о функции одновременной передачи см. в разделе "Одновременная последовательная передача с использованием нескольких линейных портов".

- Дополнительную информацию о максимальном количестве цифр для адресата см. в разделе "Максимальные значения".

- Одновременная последовательная передача с использованием нескольких линейных портов

- Максимальные значения