РуководстваСодержаниеПред.След.
Настройки

# Повторный ввод номера факса для подтверждения адресата

Повторно введите номер факса, чтобы подтвердить правильность ввода адресата.

Если повторно введенный номер факса не совпадает с первым введенным номером, передача отменяется. Эта функция помогает предотвратить случайную отправку факсов ошибочным адресатам.

Для включения этой функции обратитесь в сервисный центр.

- При использовании этой функции необходимо нажать клавишу [Ручн.ввод] на экране в режиме ожидания для ввода номера факса.

Нажмите клавишу [Ручн.ввод].

Введите номер факса с помощью цифровых клавиш, затем нажмите клавишу [ОК].

Если при вводе допущена ошибка, нажмите клавишу [Сброс] и повторите ввод.

Введите номер факса еще раз, затем нажмите клавишу [ОК].

Адресат указан.

Нажмите клавишу [Пуск].

Начинается передача.

После передачи появляется экран режима ожидания.

- При появлении сообщения `“Введен неправильный адресат.”` нажмите клавишу [Выход], еще раз проверьте номер факса и повторите процедуру с шага 1.

- Если необходимо выбрать количество повторений номера факса (от 1 до 15), обратитесь к своему представителю по вопросам обслуживания. В таком случае необходимо выполнить шаг 3 соответствующее число раз.

- Первый введенный номер факса не удастся отредактировать.

- Данную функцию нельзя использовать в режиме упрощенного дисплея.