| РуководстваСодержаниеПред.След. |

# Использование стандартного порта TCP/IP

В этом разделе описывается процедура установки драйвера сетевого факса при использовании стандартного порта TCP/IP.

- Для установки драйверов требуется наличие прав на управление принтерами. Войдите в систему в качестве члена группы администраторов.

- В среде IPv6 можно использовать стандартный порт TCP/IP. Используйте порт SmartDeviceMonitor for Client.

1. Закройте все работающие приложения.

2. Вставьте компакт-диск в дисковод компакт-дисков.

   Начинается инсталляция.

3. Выберите язык интерфейса и нажмите [OK].

4. Щелкните [Драйвер LAN-Fax].

5. В диалоговом окне [License Agreement] появится текст лицензионного соглашения на программное обеспечение.

   Прочитайте лицензионное соглашение, нажмите кнопку [Я принимаю условия соглашения.], затем нажмите кнопку [Далее >].

6. Нажмите кнопку [Далее >].

7. Нажмите дважды на [Printer Name : <LAN-Fax M8>].

8. Нажмите [Port :], а затем на [Add].

9. Щелкните на кнопку [Стандартный порт TCP/IP], а затем [OK].

   Установите параметры стандартного порта TCP/IP, затем см. справку Windows, если не появится [Standard TCP/IP Port].

10. Щелкните кнопку [Next >] в диалоговом окне [Мастер добавления стандартного TCP/IP порта принтера].

11. Введите имя аппарата или его IP-адрес в поле [Printer Name or IP Address :] (Имя принтера или IP-адрес).

    В текстовом поле [Имя порта :] автоматически появится имя порта. При необходимости это имя можно изменить.

12. Нажмите кнопку [Далее >].

13. Нажмите [Готово] в диалоговом окне [Мастер добавления стандартного TCP/IP порта принтера].

    Повторно появится диалоговое окно запуска установки.

14. Проверьте, отображается ли порт аппарата в поле [Port :].

15. Щелкните на [Продолжить].

    Начнется установка драйвера.

16. После окончания инсталляции выберите одну из опций для перезапуска компьютера сейчас или позднее, а затем щелкните на [Готово].

    Для завершения установки перезагрузите компьютер.

- Чтобы прервать установку выбранных драйверов, нажмите кнопку [Отмена] до завершения установки.

- В некоторых конфигурациях операционной системы функция автоматического запуска не работает. Если это произошло, дважды щелкните по файлу “SETUP.EXE”, расположенному в корневой папке диска, или щелкните по [Run SETUP.EXE] в диалоговом окне [AutoPlay].