| РуководстваСодержаниеПред.След. |

# Область отсутствия изображения

Несмотря на правильное расположение оригиналов в устройстве АПД или на стекле экспонирования, по бокам копии могут остаться поля шириной в несколько милиметров.

1. 0.5 4 мм (0,02 0,15 дюйма)

2. 0.5 6,0 мм (0,02 0,24 дюйма) (3,0 6,0 мм (0,12 0,24 дюйма) в дуплексном режиме)

3. 0.5 4 мм (0,02 0,15 дюйма)

4. 4,2 ± 1,5 мм (0,17 ± 0,06 дюйма)