РуководстваСодержаниеПред.След.
Настройки

# Прямой прием

Каждая страница факсимильного документа печатается по ее получении. Этот способ используется для стандартных факсимильных документов.

- При приеме важных факсимильных документов рекомендуется подтверждать содержимое полученных документов у отправителя.

- При недостатке свободной памяти прием факсимильных документов может оказаться невозможным.

- Если при непосредственном приеме свободный объем памяти уменьшается до 0%, последующий прием становится невозможным и текущий сеанс связи прекращается.

- Прием всегда установлен как Непосредственный прием, если только для параметра "Комбинир. 2 оригиналов" или [2-стороняя печать] не установлено значение "Вкл.", или для параметра [Объем печ.прин.ф-ла] не установлено значение "2" или выше. В таком случае аппарат переключается на Прием в память.

- Если используется замена приема, факсимильный документ не печатается: он сохраняется в памяти.

- Данный аппарат поддерживает разрешения Стандартн., Подробно, Высокое (с дополнительной памятью) и Сверхвыс. (с дополнительной памятью) для приема факсов. Если на вашем аппарате не установлена дополнительная память, то факсы, посланные в разрешении Сверхвыс., печатаются в разрешении Подробно. Поэтому вы можете получить документ не в том разрешении, как хотел отправитель.