| РуководстваСодержаниеПред.След. |

# SNMP

С помощью диспетчера SNMP можно получить информацию об устройстве.

Агент SNMP, работающий на протоколах UDP и IPX, находится на встроенной плате Ethernet и дополнительном модуле интерфейса IEEE 802.11 данного устройства.

Данное устройство поддерживает также протокол SNMPv3, который усиливает аутентификацию пользователя, шифрование данных и безопасность контроля доступа.

Чтобы зашифровать связь по SNMPv3, необходимо указать зашифрованный пароль устройства.

- При изменении имени сообщества устройства измените соответствующим образом конфигурацию подключенного компьютера с помощью инструмента настройки SNMP. Подробнее см. в Справке SNMP Setup Tool.

- Для использования средства настройки SNMP вам сначала необходимо загрузить программу SmartDeviceMonitor for Admin c веб-сайта производителя и установить ее на компьютере. Для получения информации о загрузке приложения SmartDeviceMonitor for Admin обратитесь к местному дилеру.

Групповыми именами по умолчанию являются [public] и [admin]. С этими именами вы можете получить информацию MIB.

Запустите SNMP Setup Tool

- Windows 2000:

  Щелкните на кнопку [Пуск].

  Выберите [SmartDeviceMonitor for Admin] в меню [Программы].

  Нажмите [SNMP Setup Tool].

- Windows XP/Vista/7, Windows Server 2003/2003 R2/2008/2008 R2

  Щелкните на кнопку [Пуск].

  Выберите [SmartDeviceMonitor for Admin] в меню [Все программы].

  Нажмите [SNMP Setup Tool].