РуководстваСодержаниеПред.След.
Настройки

# Windows XP, Windows Server 2003/2003 R2 - USB

- Для установки драйверов требуется наличие прав на управление принтерами. Войдите в систему в качестве члена группы администраторов.

- Драйвер принтера можно установить с прилагаемого к аппарату компакт-диска или скачать с веб-сайта производителя.

- При использовании 64-разрядной версии операционной системы загрузите драйвер принтера с веб-сайта производителя. Выберите этот аппарат и используемую операционную систему, а затем загрузите его.

Если драйвер принтера уже загружен и включена функция "plug-and-play", в окне [Принтеры и Факсы] появится значек подключенного к USB порту аппарата.

Если драйвер принтера еще не установлен, следуйте инструкциям "plug-and-play" аппарата для установки драйвера с компакт-диска, входящего в комплект поставки.

Убедитесь, что питание аппарата выключено.

Подключите аппарат к компьютеру с помощью кабеля USB.

Надежно присоедините кабель USB.

Включите питание аппарата.

Запускается Мастер определения нового оборудования и автоматически инсталлируется USB Printing Support.

Выберите вариант [Нет, как-нибудь в другой раз] и нажмите кнопку [Далее >].

В диалоговом окне [Найдено новое оборудование] мастера установки оборудования выберите пункт [Установка из указанного места] и нажмите кнопку [Далее >].

Вставьте компакт-диск в привод компакт-дисков.

Если будет выполнен автозапуск, нажмите кнопку [Отмена], затем кнопку [Выход].

Выберите пункт [Включить этот каталог в поиск] в меню [Поиск лучшего драйвера в этих каталогах], а затем нажмите [Обзор].

Укажите месторасположение исходных файлов драйвера принтера, а затем щелкните [OK].

Если дисковод компакт-дисков обозначается буквой D, исходные файлы драйвера принтера сохраняются по следующему пути:

- PCL 5c

  D:\DRIVERS\PCL5C\XP_VISTA\(Язык)\DISK1

- PCL 6

  D:\DRIVERS\PCL6\XP_VISTA\MUI\DISK1

Драйвер принтера PCL 6 будет установлен на языке, используемом в операционной системе.

Нажмите кнопку [Далее >].

Выберите имя принтера, драйвер которого требуется установить, затем нажмите [Далее >].

Если появится диалоговое окно [Установка оборудования], щелкните [Продолжить].

Щелкните [Готово].

Если установка была успешной, значок аппарата, подключенного к порту "USB001", добавляется в окне [Принтеры и факсы].

- Для выключения автозапуска, при вставлении компакт-диска в дисковод нажмите клавишу "Shift" слева и держите ее нажатой до тех пор, пока компьютер не закончит чтение с компакт-диска.

- Цифра после "USB" варьируется в зависимости от числа присоединенных принтеров.