РуководстваСодержаниеПред.След.
Настройки

# Процедура настройки нестандартного размера при сканировании части оригинала

Если вы хотите сканировать только часть оригинала нестандартного размера, выберите [Нест. разм.].

Для отображения окна настройки нестандартного размера, нужно нажать на кнопки: [Установки сканир.] > [Размер скан.] > [Нест. разм.] на исходном экране сканера.

Чтобы отсканировать часть оригинала, определите Размер оригинала (X1 и Y1), Нач.положение (X2 и Y2) и Обл.сканирования (X3 и Y3) поверхности оригинала, а затем введите эти значения в том же порядке в окне настройки нестандартного размера.

Методы измерения различаются в зависимости от расположения оригинала и его ориентации. Дополнительную информацию о процедуре определения Размера оригинала (X1 и Y1), Нач.положения (X2 и Y2) и Обл.сканирования (X3 и Y3) соответственно см. в разделе "Как определить размер".

Введите размеры в соответствии с разделом "Настройки сканирования в окне настройки нестандартного размера".

Как определить размер

Ориентация и расположение оригинала | Метод измерения для сканирования участка "R"
--- | ---
В ориентации на стекле экспонирования или в АПД. |
В ориентации в АПД. |
В ориентации на стекле экспонирования. |

Настройки сканирования в окне настройки нестандартного размера

1. Размер оригинала (X1 и Y1)

   Укажите полный размер оригинала.

   Введите действительные значения в поля [X1] и [Y1] в соответствии с разделом "Как определить размеры", а затем нажмите клавишу [].

2. Нач.положение (X2 и Y2)

   Укажите начальное положение сканирования.

   Введите действительные значения в поля [X2] и [Y2] в соответствии с разделом "Как определить размеры", а затем нажмите клавишу [].

3. Обл.сканирования (X3 и Y3)

   Укажите размеры желаемой области сканирования.

   Введите действительные значения в поля [X3] и [Y3] в соответствии с разделом "Как определить размеры", а затем нажмите клавишу [].

- При сканировании оригиналов с использованием опции [Нест.разм.] нельзя вводить специальные значения в поля [Размер оригинала] и [Нач.положение]. Чтобы сконфигурировать область сканирования, сначала укажите [Обл.сканирования] и [Нач.положение], а затем [Размер оригинала].

- Подробные сведения о размещении оригиналов см. в разделе "Настройка типа подачи оригинала".

- Настройка типа подачи оригинала