| РуководстваСодержаниеПред.След. |

# Параметры IEEE 802.1X для Ethernet

1. Войдите в Web Image Monitor в режиме администратора.

2. В области меню щелкните [Конфигурация].

3. В разделе "Безопасность" щелкните [IEEE 802.1X].

4. В поле "Имя пользователя" введите имя пользователя, установленное на сервере RADIUS.

5. Введите имя домена в поле "Имя домена".

6. Выберите "EAP тип". Конфигурация зависит от EAP Типа.

   EAP-TLS

   - Выполните следующие настройки в зависимости от используемой операционной системы:

     - Выберите [Вкл.] или [Выкл.] в "Аутентифицировать сертификат сервера".

     - Выберите [Вкл.] или [Выкл.] в "Доверять право собственности промежуточного сертификата".

     - Введите для сервера RADIUS имя хоста в поле "ИД сервера".

     - Выберите пункт [Вкл.] или [Выкл.] в окне "Разрешение Суб-домена".

   LEAP

   - Нажмите на кнопку [Изменить] в поле "Пароль", а затем введите пароль, установленный на сервере RADIUS.

   EAP-TTLS

   - Нажмите на кнопку [Изменить] в поле "Пароль", а затем введите пароль, установленный на сервере RADIUS.

   - Нажмите на кнопку [Изменить] в поле "Стадия 2 Имя пользователя", а затем введите имя пользователя, установленное на сервере RADIUS.

   - Выберите [CHAP], [MSCHAP], [MSCHAPv2], [PAP] или [MD5] в меню "Фаза 2 Метод".

     В зависимости от сервера RADIUS, который вы можете захотеть использовать, некоторые методы могут оказаться недоступными.

   - Выполните следующие настройки в зависимости от используемой операционной системы:

     - Выберите [Вкл.] или [Выкл.] в "Аутентифицировать сертификат сервера".

     - Выберите [Вкл.] или [Выкл.] в "Доверять право собственности промежуточного сертификата".

     - Введите имя хоста для сервера RADIUS в поле "ИД сервера".

     - Выберите пункт [Вкл.] или [Выкл.] в окне "Разрешение Суб-домена".

   PEAP

   - Нажмите на кнопку [Изменить] в поле "Пароль", а затем введите пароль, установленный на сервере RADIUS.

     Если параметр [TLS] выбран для "Фаза 2 Метод", вам нет необходимости указывать пароль.

   - Нажмите на кнопку [Изменить] в поле "Стадия 2 Имя пользователя", а затем введите имя пользователя, установленное на сервере RADIUS.

   - Выберите [MSCHAPv2] или [TLS] в меню "Фаза 2 Метод".

     Если вы выбрали [TLS], то вы должны установить "Сертификат клиента IEEE 802.1X".

   - Выполните следующие настройки в зависимости от используемой операционной системы:

     - Выберите [Вкл.] или [Выкл.] в "Аутентифицировать сертификат сервера".

     - Выберите [Вкл.] или [Выкл.] в "Доверять право собственности промежуточного сертификата".

     - Введите для сервера RADIUS имя хоста в поле "ИД сервера".

     - Выберите пункт [Вкл.] или [Выкл.] в окне "Разрешение Суб-домена".

7. Щелкните [OK].

8. Появится сообщение `"Обновление..."`. Подождите 1 - 2 минуты, а затем щелкните на [OK].

9. В области меню щелкните [Конфигурация].

10. В разделе "Интерфейс" щелкните [Парам.интерф.].

11. Выберите значение [Активн.] для параметра "Безопасность Ethernet".

12. Щелкните [OK].

13. Появится сообщение `"Обновление..."`. Подождите 1 - 2 минуты, а затем щелкните на [OK].

14. Щелкните [Завершение сеанса].

15. Выйдите из Web Image Monitor.

- Если возникнет проблема с настройками, может оказаться невозможным вести обмен данными с принтером. Для того чтобы определить ошибку, распечатайте сводку сети.

- Если не удается выявить, в чем проблема, переустановите интерфейс принтера на нормальное состояние, а затем повторите процедуру сначала.