РуководстваСодержаниеПред.След.
Настройки

# Соотношение оригиналов разного формата и размера сканирования

Способы сканирования оригиналов, смешанных с оригиналами различных форматов (например, A3 и A4 или B4 и B5), различаются в зависимости от настроек, введенных для формата сканирования, и от того, используете вы стекло экспонирования или АПД.

- При выборе пункта [Ориг.разн.форм.] аппарат определяет длину каждого оригинала и сканирует его.

- Если был выбран размер шаблона, аппарат сканирует оригиналы с использованием выбранного размера, независимо от действительного формата оригиналов. Если размер оригинала меньше выбранного размера, аппарат подгоняет края к области сканирования.

- Если для сканирования оригиналов со стекла экспонирования выбрана опция [Автоопр.], аппарат распознает размер каждого оригинала в отдельности и соответственно сканирует его.

- Если для сканирования оригиналов из АПД выбрана только опция [Автоопр.], то аппарат определяет размер первого оригинала, и сканирует все остальные оригиналы, исходя из этого размера.

- При сканировании оригиналов с разной длиной, размещайте их правильно, в соответствии с приведенной ниже схемой. Направляющие бумаги не могут быть настроены на оригиналы малого формата, что может приводить к небольшим смещениям при сканировании.

- Если вы не выберете [Ориг.разн.форм.] и поместите в АПД оригиналы разных форматов, может замяться бумага, либо части оригиналов не будут отсканированы.